[bookmark: _Hlk66785561]De standaardformuleringen in dit document zijn beveiligd tegen bewerken. Personaliseer deze veiligheidsinstructiekaart voor de machines op jouw bedrijf door de tekstvakken in te vullen.




[bookmark: _Hlk36718316]
De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.
	COMPRESSOR (elektrisch)
(steeds deze VIK te gebruiken in combinatie met een VIK voor het desbetreffende aangesloten arbeidsmiddel)
Merk/ type: Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel.

Leverancier: Noteer hier de naam van de leverancier.
	


1. Algemeen en verplichte uitrusting
[bookmark: _Hlk48646247]Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het transport, het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn. 
Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met deze machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.
[image: Veiligheidsschoenen verplicht (bordje)][image: Handschoenen verplicht (bordje)][image: ]Persoonlijke beschermingsmiddelen
[image: Gehoorbescherming verplicht (bordje)]  
Goede praktijken
	[image: ]
	Informeer u goed over het werk en de risico’s voor ingebruikname.
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· Gevaar elektrische schokken: risico bij het aanraken van onder spanning staande elektrische componenten van de machine. Voordat aan de compressor gewerkt wordt, moet de stroom naar de machine verplicht uitgeschakeld worden. Open nooit de schakelkast op de motor: alleen een erkende vakman mag deze openen.
· Explosiegevaar of gevaar op barsten luchttank: repareer of bewerk nooit de tank! Lassen, boren of andere modificaties verzwakken de constructie, wat kan leiden tot explosie. Vervang beschadigde tanks altijd. Voorkom verzwakking door roest door het condenswater regelmatig af te tappen.
· Gevaar voor barsten van het persluchtgereedschap of -accessoire: overschrijd nooit de maximale druk van het persluchtgereedschappen, spuitpistolen, op perslucht werkende accessoires, banden en andere opblaasbare voorwerpen.
· Gevaar bewegende delen door onverwacht opstarten: de compressor kan uit zichzelf starten. Verwijder nooit de beschermkappen en verwijder de netstekker alvorens aanpassingen aan de compressor uit te voeren. Hou haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lang haar kunnen verstrikt raken in bewegende delen. 
· Gevaar huidverbranding: Aanraking van hete onderdelen, zoals de compressorkop en uitlaatbuizen, kan leiden tot ernstige huidverbranding.
· Brandgevaar: elektrische apparatuur kan hitte en vonken veroorzaken die een ontvlambaar gas of damp doen ontbranden. Werk nooit in de buurt van een ontvlambaar gas of een ontvlambare vloeistof.
· Verbod gebruik drugs en alcohol: het gebruik van drugs, alcohol en medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden is verboden, deze beperken de geschiktheid machines te besturen.
· Letsel door perslucht: richt de luchtstroom nooit op mensen of dieren.
· Risico oogbeschadiging: de persluchtstroom kan zacht weefsel beschadigen en kan vuil, spaanders, losse deeltjes en kleine voorwerpen met hoge snelheid wegslingeren. Draag steeds een veiligheidsbril met zijstukken. 
· Risico gehoorschade: zowel door compressor als door het apparaat dat aangesloten wordt.
· Gevaar voor ademhaling: het inademen van dampen vanuit de luchtcompressor of van gespoten materialen kan leiden tot ernstig letsel. Nooit de perslucht gebruiken als ademlucht, tenzij de nodige maatregelen genomen werden om de kwaliteit van de lucht te garanderen.


2. Transport
[bookmark: _Hlk36632701][image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Zet het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact en verwijder het condenswater uit de tank. Wacht enige tijd nadat de machine uitgeschakeld is met hanteren, aangezien sommige onderdelen zoals de compressorkop nog heet kunnen zijn.
Bescherm de compressor tijdens transport tegen stoten of omvallen. Leg de compressor niet op zijn kant en til hem niet op met haken en touwen.  Verplaats de compressor nooit als de tank nog onder druk staat. De compressor transporteren door hem op te heffen of door gebruik te maken van de speciale grepen of handvaten.
[image: ][image: ]




Klik of tik om tekst in te voeren.

3. Voor de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker]Bekijk wat de maximale werkdruk van de machine is en overschrijd deze niet. Zorg dat de machine stevig op de ondergrond staat. Gebruik de machine niet in de directe nabijheid van gas, benzine, of enige andere snel ontvlambare materialen.
· Plaats de compressor op een schone, vorstvrije, goed geventileerde plaats, zodat er voldoende vrije passage mogelijk is (bij voorkeur 1m afstand handhaven). Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
· Voorzie een goede bereikbaarheid van de werkpost en een nette werkzone
· Laat nooit een deel van het verlengsnoer opgerold op de haspel. Dit kan leiden tot ernstige schade of zelfs brand.
· Luchtslangen en verlengkabels dienen zorgvuldig te worden uitgerold, de slangen mogen geen aanleiding vormen tot struikelen.
Controleer volgende zaken:
· de algemene staat van de compressor, in het bijzonder de staat van de tank
· of alle bouten en moeren en afdekplaten goed vastzitten
· er lekkages zijn m.b.t. het systeem
· of de beschermende delen intact zijn en goed vastzitten
· Inspecteer de luchtleidingen en koppelingen op lekkage
· de goede werking van de druksensor of het overdrukventiel
· de verlengsnoeren en vervang deze indien beschadigd.
· of alle onderdelen (vb. aan/uitschakelaar, veiligheidsventiel, luchtfilter,…) op de machine correct zijn geïnstalleerd om goed werken te verzekeren
· beschadigde of onleesbare veiligheidsstickers op de machine
· het oliepeil
Klik of tik om tekst in te voeren.

4. Tijdens de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Controleer op zichtbare mankementen abnormale trillingen of geluiden en leg de compressor bij mankementen stil. Overschrijd nooit de maximaal toegestane werkdruk. Zorg ervoor dat er geen objecten in de ventilator of het motorblok kunnen binnendringen.
· Gebruik een verlengsnoer met een dikte van minimaal 2,5 mm² en een lengte van maximaal 25 meter. Gebruik voor optimaal resultaat een extra luchtslang in plaats van een verlengsnoer om vermogensverlies en permanente motorschade te voorkomen.
· Pak de luchtslang bij het aansluiten of loskoppelen stevig in uw hand vast om een zweepslag van de slang te voorkomen.
· Laat een onder druk staande machine nooit onbewaakt achter.
· Sta of zit nooit op de machine en blokkeer nooit de ventilatieopening.
· Laat de compressor niet staan in de regen en gebruik deze niet in de regen.
· Bedien de machine met één persoon tegelijk.
· Laat de compressor volledig op werkdruk komen alvorens een tool in gang te zetten. Zorg ervoor dat de compressor max 60% van de tijd pompt en 40% van de tijd stil staat om af te koelen. De compressor moet verder maximaal 10 maal per uur aanslaan.
· Stel de druk nooit hoger in dan nodig voor het aangesloten gereedschap.
· Als de thermische beveiliging wordt geactiveerd, moet de motor eerst afkoelen voordat deze weer kan opstarten. De motor start automatisch opnieuw zonder waarschuwing als de stekker in het stopcontact zit en de aan-/uitknop is ingeschakeld en de thermische beveiliging wordt ingedrukt.
· Stop de luchtcompressor niet door de stekker uit het stopcontact te trekken.
Klik of tik om tekst in te voeren.

5. Na de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Zet de compressor uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Tap het condenswater in de luchttank af door het aftapkraantje te openen. Haal altijd de druk van de ketel bij het uitvoeren van onderhoud- of reparatiewerkzaamheden. 
Houd de compressor zoveel mogelijk vrij van stof en vuil, wrijf indien nodig schoon met een droge of licht vochtige doek. Zorg dat er geen water binnen in de compressor kan komen en gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, deze kunnen de plastic delen van de machine beschadigen. 
Plaats de compressor op een vlakke ondergrond op een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen. Laat alle luchtdruk uit de compressor. Ontkoppel de slang/ tool en verwijder na langdurig gebruik het condenswater uit het vat.
Klik of tik om tekst in te voeren.

6. Onderhoud en herstelling
[bookmark: _Hlk37152076][image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Voor reparatie-, onderhoud- of reinigingswerkzaamheden altijd de compressor uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen. Laat ook altijd eerst de luchtdruk van de ketel volledig af. Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.
Voer geen wijzigingen aan het apparaat uit. De montage en instellingen, die gedaan werden door de fabrikant, mogen niet gewijzigd worden. Vervang de pictogrammen (stickers) indien deze niet meer opvallen of onleesbaar worden.
· De machine regelmatig visueel controleren op defecten
· Olie peilen en verversen
· Reinig luchtfilter of vervang indien nodig
· Ontlucht het luchtvat regelmatig en tap het eventueel aanwezige vocht af. Opgelet: het condenswater bevat ook olieresten.
· Span de V-snaar (indien aanwezig) opnieuw aan of vervang deze indien nodig
Klik of tik om tekst in te voeren.

	[bookmark: _Hlk36213920]Visum bedrijfsleider
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum:
	Visum preventieadviseur
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum: 
	Visum arbeidsgeneesheer
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum:
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