[bookmark: _Hlk66785561]De standaardformuleringen in dit document zijn beveiligd tegen bewerken. Personaliseer deze veiligheidsinstructiekaart voor de machines op jouw bedrijf door de tekstvakken in te vullen.
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	GROENTENOOGSTWAGEN
Merk/ type:  Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel. 
[bookmark: _Hlk66865595]
Leverancier:  Noteer hier de naam van de leverancier. 
	

[bookmark: _Hlk36213643][bookmark: _Hlk36718316]
De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle mobiele arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

1. Algemeen en verplichte uitrusting
Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het transport, het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn. 
Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met deze machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden en volgende gedragsregels nageleefd worden.
[bookmark: _Hlk36213344]Persoonlijke beschermingsmiddelen
[bookmark: _Hlk66797769][image: Beschermende kleding verplicht (bordje)][image: Veiligheidsschoenen verplicht (bordje)]
[bookmark: _Hlk39661988]
Goede praktijken

	Bij het nemen van scherpe bochten de snelheid van de aftakas verlagen tot het laagst mogelijke toerental, dit om schade aan de aftakas te voorkomen. Schakel de aftakas in en voer het toerental geleidelijk op tot de normale snelheid om verder te gaan na de bocht.

	Laat de machine nooit draaien met een aftakastoerental hoger dan het aangegeven maximum toerental.

	[image: ]
	Informeer u goed over het werk en de risico’s


	[image: RXA0103438]
	Het door explosie losraken van een band en velgen kan ernstig letsel of de dood veroorzaken. Houd altijd de juiste bandenspanning aan. Neem de maximale bandenspanning in acht. Wielen en banden niet lassen of verhitten. De hitte kan de luchtdruk verhogen met als gevolg het exploderen van de band. Lassen kan leiden tot verzwakking of vervorming van het wiel.
Gebruik voor het oppompen van banden een klemventiel en verlengslang van die lengte dat u naast de band kan staan en NIET ervoor of erboven. Gebruik een veiligheidskooi, indien beschikbaar.
Sla banden veilig op en voorkom dat deze kunnen omvallen.

	
	Wanneer een schakelaar bediend wordt, opletten dat niemand zich in de gevarenzone bevindt!



Gevaren
	[image: ]
	Letsel of ongeluk met dodelijke afloop door een wegrollende oogstwagen of door bewegende delen: de motor nooit starten door kortsluiten van de klemmen op de startmotor of solenoïde. Start de motor alleen vanaf de bestuurdersplaats.
	[image: ]
	Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en neem de sleutel uit het contactslot.


	[image: ]
	Beknellingsgevaar bij verschuiven transportband: verschuif de transportband enkel indien er zich geen andere personen in de trailer bevinden.
	[image: ]
	Gevaar voor beknelling handen of vingers door bewegende delen: blijf buiten het bewegingsbereik van de cilinderstangen, wacht totdat deze volledig tot stilstand zijn gekomen.


	[image: ]
	Beklemmingsgevaar: plaats de oogstwagen op een vaste ondergrond met een degelijke ondersteuning. Werk nooit onder de machine zonder een degelijke ondersteuning.
	[image: ]
	Gevaar op meesleuren met de bewegende onderdelen: Grijp niet met de handen naar een vastzittende groenten of bladeren wanneer de transportband nog in werking is. Draag geen loshangende kleding en bedek of steek lang haar op tijdens het werken met of aan de machine.


	[image: ]
	Grijpen door de aftakas: de beveiligingen mogen niet verwijderd of geopend worden voordat de bewegende delen van de machine volledig tot stilstand zijn gekomen. Zet de motor van de tractor altijd uit, verwijder de sleutel uit het contactslot en trek de handrem aan.

	[image: ]
	Verpletteringsgevaar: bij draaiende motor mag niemand zich tussen de tractorbanden en de oogstwagen bevinden. Een ongecontroleerde beweging van de machine kan zo ernstige verwondingen veroorzaken.


	[image: ]
	Aanrijdingsgevaar: op- en afstappen tijdens het rijden verboden! Alleen bij stilstand van de oogstwagen op het veld op- en afstappen.
	[image: ]
	Valgevaar machine: tijdens het rijden op de openbare weg mogen zich geen personen in de trailer bevinden. 

	[image: ]
	Kantelgevaar machine: gebruik de machine nooit op hellend of ruw terrein. Pas je snelheid aan, aan de omstandigheden van het veld. Vertraag in bochten om kantelen te voorkomen. Kies voor het afnemen van de volle palletten zo vlak mogelijk terrein. 
	[image: Afbeelding met Verkeersbord, teken

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
	Gevaar op slippen en vallen van de trailer: verwijder steeds modder en gewasresten van de trailer.

	[image: Afbeelding met vliegtuig

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]






	Kleine, sterke stralen hydrauliekolie kunnen de huid binnendringen: controleer met een stukje karton of er lekken in de leidingen zijn, nooit met de hand. Tijdens aankoppelen van de hydrauliekslangen moeten de koppelingen aan beide zijden drukloos zijn.
	[image: ]
	Gevaar geraakt worden door band: loop nooit voor de oogstband. De bediener moet alvorens de oogstband te bedienen, controleren of er al dan niet iemand voor of onder de band loopt. Let extra op bij het nemen van bochten.


	[image: ]
	Gevaar voor elektrische schok: door het onbedoeld aanraken van kabels die onder spanning staan of door het benaderen van onder hoogspanning staande kabels (zelfs zonder contact!). Hou voldoende afstand van kabels die onder spanning staan. 
	[image: ]
	Gevaar door elektrische spanning: werkzaamheden aan elektrische apparatuur moet door professionele elektriciens worden uitgevoerd. Maak losse verbindingen weer vast en vervang beschadigde leidingen en kabels onmiddellijk.



2. Transport
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Controleer of de trailer goed bevestigd is aan de tractor: koppeling trekhaak tractor met het trekoog van de trailer steeds borgen. Koppel steeds het luchtremsysteem aan de tractor.  Zorg dat de oogstband volledig ingeklapt en vergrendeld is tegen onbedoeld bewegen. Zeker de lading door de zeilen volledig te sluiten. Controleer steeds de hoek van de dissel alvorens op de openbare weg te gaan.
Zorg dat de verkeerssignalisatie naar behoren werkt en vrij is van vuil. Laat geen modder of oogstresten achter op de openbare weg. Hou rekening met eventuele obstakels in de hoogte bij het rijden door tunnels, onder laaghangende takken,…  
Volg de verkeersregels, zoals bepaald voor landbouwvoertuigen. Transport van deze machine op de openbare weg mag uitsluitend plaatsvinden bij een snelheid lager dan 40 km/u. Voorzie de driehoekige reflector achteraan op de machine.
De getrokken machine moet standaard voorzien worden van achterlichten, richtingaanwijzers, stoplichten, kenteken van maximale snelheid, nummerplaat en nummerplaatverlichting. Een mistlamp is toegelaten, maar niet verplicht. Verder zijn ook twee rode, driehoekige reflectoren en rood-wit gestreepte borden achteraan verplicht. Omtreklichten (breedtelichten) zijn verplicht indien de achterlichten op meer dan 40 cm van de uiterste buitenkant staan. Ook zijdelingse signalisatie moet worden aangebracht (zie figuur). Indien het zwaailicht op de tractor rondom niet zichtbaar is, moet dit op de getrokken machine herhaald worden.
[image: ]
Klik of tik om tekst in te voeren.

3. Voor de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Inspecteer de werkzone en ken de afmetingen van uw voertuig. Stem de manier van werken af aan de omstandigheden op het veld. Controleer de toegestane gewichtsbelasting van de tractor.
1. Is het veld voldoende vrijgemaakt van voorwerpen die in de machine kunnen terechtkomen?
2. Weet iedereen waar de noodstoppen zich bevinden?
3. Bevindt er zich niemand in de gevarenzone rond de machine? Gebruik uit veiligheidsoverwegingen consequent de claxon voordat u de motor start of de machine in gebruik neemt.
4. Is de trailer vrij van modder en gewasresten?
Controleer:
· de juiste werking van de mechanische blokkeringen
· het oliepeil van de transmissie
· de bandenspanning van de trailer
· of de draagkracht van de bodem voldoende is (ifv vochtigheidstoestand)
· of het remsysteem adequaat werkt
· de staat van de olieleidingen en hydrauliekslangen, deze kunnen na verloop van tijd broos worden.  Controleer op scheurtjes of lekken met een stukje karton
· de staat van de kettingen, deze mogen geen speling vertonen
· of er een goede sluiting is van de transportband
· of alle bewegende onderdelen en tandwielaandrijvingen voldoende afgeschermd zijn
Klik of tik om tekst in te voeren.

4. Tijdens de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Voer nooit instellingen uit aan de oogstwagen als de tractor nog draait. Schakel de aftakas uit, zet de tractormotor af, zet de handrem op en verwijder de contactsleutel. Pas je snelheid aan, aan de omstandigheden van het veld, vertraag in bochten om kantelen te voorkomen. Er mogen geen personen vervoerd worden in de laadruimte!
· Gebruik geen multimedia- of communicatieapparatuur tijdens het oogsten.
· [bookmark: _Hlk66203018]Verbod gebruik drugs en alcohol.
· Hou voldoende afstand van spanningsbronnen.
· Klim niet op de trekstang of andere onderdelen van de machine als de machine in werking is.
· Respecteer steeds de maximale toegelaten massa (MTM) van de trailer.
· Stop onmiddellijk en schakel de aandrijving uit, bij contact met een vreemd voorwerp, blokkering of hevige trillingen. Controleer de machine zorgvuldig op beschadigingen.
Klik of tik om tekst in te voeren.


5. Na de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Controleer bij reinigingswerken steeds of de vergrendeling correct is uitgevoerd, zowel elektrisch als pneumatisch als hydraulisch. Verwijder oogstresten en vuil van de transportband en trailer. 
Zorg ervoor dat de verlichting en reflectoren schoon zijn. Maak de waarschuwingsstickers regelmatig schoon, zodat ze altijd goed leesbaar zijn. Spuit nooit met water op de elektrische onderdelen.
Aandachtspunten bij het afkoppelen:
· afkoppelen van de lege trailer moet stilstaand gebeuren
· de trailer op de handrem zetten, of blokken voor en achter de wielen plaatsen
· ga nooit tussen tractor en machine staan tijdens het loskoppelen
· zorg ervoor dat de tractor niet kan gaan rollen, stop de motor en de aandrijving
· de hydraulische slangen mogen niet worden losgekoppeld voordat het hydraulische systeem op zowel tractor als machine drukloos zijn
· duw het steunwiel naar beneden en draai de steunpoot uit totdat de dissel van de trekhaak is geheven
Machines die niet aan de tractor zijn gekoppeld, moeten worden beveiligd tegen onbedoelde verplaatsing. Schakel de handmatig bediende rem in en gebruik de wielkeggen. Zet de trailer op de steunpoot. De trailer afkoppelen op een verharde en vlakke ondergrond, beschermd tegen weersinvloeden en buiten het bereik van onbevoegde personen en dieren. Hang de beschermpot van de aftakas op met behulp van de kettingen, zodat de aftakasbescherming niet beschadigd kan raken. Als de machine langere tijd in de open lucht moet blijven, moeten de cilinderstangen worden gereinigd en ingevet.


6. Onderhoud en herstelling
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd en enkel na uitschakelen van de tractormotor en de aftakas van de oogstwagen afgekoppeld. Zorg voor de nodige beschermende hulpmiddelen. Onderbreek de stroomtoevoer bij werkzaamheden aan elektrische systemen.
· Alleen een erkende onderhoudsmonteur mag aan het hydraulisch systeem werken! Het hydraulisch systeem werkt onder hoge druk en kan zeer heet zijn. Voor aan het systeem gewerkt wordt moet dit zeker drukloos zijn
· Controleer de hydraulische slangen, leidingen en component op lekkage
· Controleer periodiek de goed werking en aanwezigheid van diverse functies (remmen, lichten, bandenspanning, afschermingen, transportband…)
· Controleer regelmatig het oliepeil. Zorg voor de naspeurbaarheid van alle controles en van elk onderhoud
· Defecten dienen onmiddellijk gemeld te worden en zo spoedig mogelijk hersteld
· Reinig, herstel of smeer bewegende delen enkel bij volledige stilstand en uitschakeling
· Vervang veiligheids- en instructiestickers indien deze onleesbaar zijn geworden
· Bouten en moeren regelmatig op goed vastzitten controleren en indien nodig aandraaien


	[bookmark: _Hlk36718198]Visum bedrijfsleider
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum:
	Visum preventieadviseur
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum: 
	Visum arbeidsgeneesheer
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum:
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Maximale hoogte 1,20 m (indien
onmogelijk om constructie-
redenen max. 1,45 m).
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