|  |  |
| --- | --- |
| **HAAGSCHAAR (benzine)**Merk / type: Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel.Leverancier:  Noteer hier de naam van de leverancier. |  |

 **De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.**

1. Algemeen en verplichte uitrusting

Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het transport, het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn.

Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met deze machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

 

**Goede praktijken**

|  |  |
| --- | --- |
| Rechtshandigen | Linkshandigen |
|  |  |

**Gevaren**

* **Snijgevaar:** bij draaiende motor de messen niet aanraken
* **Vergiftigingsgevaar:** het motorapparaat produceert giftige uitlaatgassen zodra de motor draait, niet in gesloten ruimtes starten en tanken
* **Brandgevaar:** verboden te roken of open vuur te maken tijdens het gebruik van de machine, het bijvullen en het onderhoud
1. Transport

 **Steeds de motor uitzetten en mesbeschermer aanbrengen, ook bij transport over korte afstanden**.

De haagschaar wordt vastgehouden bij de draagbeugel, snijmessen naar achter gericht. Hete machinedelen, niet aanraken!

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Voor de werkzaamheden

 **De werkzone moet vrij zijn van obstakels en onbevoegden moeten op een veilige afstand gehouden worden.**

1. Is de werkzone en het te snoeien materiaal voldoende droog?
2. Sta je zelf voldoende stabiel opgesteld?
3. Bevinden er zich personen in het werkgebied?
4. is het werkgebied vrij van voorwerpen die de messen kunnen beschadigen?

In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden.

Controleer:

* zorgvuldig de staat van de machine en of alle onderdelen behoorlijk functioneren
* of de combischakelaar/stopschakelaar behoorlijk werken
* of de gashendel soepel beweegt en vanzelf terugveert in stationaire stand
* of de juiste brandstof gebruikt wordt (zie detaillering leverancier)
* of het starterskoord niet versleten is en de bougiekabel voldoende geïsoleerd is (vonken)
* of de machine geen lekken vertoont en de handgrepen vrij zijn van vuil en vet
* of het snijgereedschap scherp genoeg is en bij stationair motortoerental niet meedraait
* of de snijmessen in goede staat zijn (schoon, gangbaar en niet vervormd), goed vastzitten en ingespoten met smeermiddel
* of de afschermingen en het snijgereedschap goed gemonteerd zijn
* of de elektrodestand van de bougie goed afgesteld staat
* of de aanzuigopeningen voor de koellucht voldoende rein zijn
* de smering van het bijhuis (te vullen indien nodig of na 25 bedrijfsuren)

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Tijdens de werkzaamheden

 **Controleer tijdens de werkzaamheden op dreigend gevaar/zichtbare mankementen en leg de motor in dit geval stil. Tank steeds met een koele motor en verwijder geen onderdelen of veiligheden.**

* Neem regelmatig een pauze in een warme ruimte om tintelende handen en gevoelloze vingers te vermijden. Draag bij voorkeur lederen handschoenen om dit tegen te gaan
* Start op minstens 3 meter van de plek waar werd getankt, niet in een afgesloten ruimte
* Start op een vlakke ondergrond, neem een stabiele houding aan
* Zorg ervoor dat het snijgereedschap geen voorwerpen of de grond raakt
* Voorkom contact met de snijmessen
* Het apparaat steeds met beide handen vasthouden, de handgrepen stevig met de duimen omvattend. Zorg er voor dat de snijmessen steeds van het lichaam vandaan zijn gericht
* Verwijder klemgeraakte takken pas nadat de motor eerst werd afgezet
* Bij storing kan de luchtfilter, aanzuigmond en/of benzinetank gereinigd moeten worden
* Controleer op zichtbare mankementen abnormale trillingen of geluiden als de motor gestart is en leg de machine bij mankementen stil
* Geen stuk van de heg knippen dat niet binnen het gezichtsveld ligt
* Uiterst voorzichtig te werk gaan bij het knippen van hoge heggen; er zou zich iemand achter kunnen bevinden – eerst controleren
* De snijmessen blijven nog even heen en weer gaan nadat de gashendel wordt losgelaten – naloopeffect!

**Gebruikstechnieken:**

**Horizontaal:** Werk met de messen van de haagschaar onder een hoek van 15-30° tov het snijvlak en dit met sikkelvormige bewegingen.

**Verticaal:** Werk met de haagschaar voorwaarts met boogvormige bewegingen.

**Tanken:**

Tank nooit met een draaiende of nog warme motor, rook niet en maak geen open vuur, kuis gemorste brandstof op en sla de brandstof enkel op in aangepaste recipiënten voorzien van het correcte etiket.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Na de werkzaamheden

 **Reinig de machine na elk gebruik. Herstelwerkzaamheden gebeuren door een vakman.**

Schakel de machine uit en sluit de bougiestekker af. Verwijder vuil na iedere maaidag en laat de machine bedrijfsklaar achter op de daartoe bestemde plaats die afgesloten is voor onbevoegden.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Onderhoud en herstelling

 **Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd, bij uitgeschakelde en vergrendelde aandrijving. Zorg voor de nodige beschermende hulpmiddelen.**

* Draag beschermhandschoenen bij het vervangen van snijgereedschap en reinigen van de machine.
* Vervang stomp of beschadigd gereedschap
* Reinig en vervang de luchtfilter indien nodig
* Controleer, reinig/vervang de filter met aanzuigmond in de benzinetank
* Vervang bij beschadiging of indien nodig bougies, antivibratie-elementen, uitlaatdemper…..
* Gebruik nooit benzine of licht ontvlambare producten voor het schoonmaken
* Vervang veiligheids- en instructiestickers indien ze onleesbaar zijn geworden
* Herstelling in de vorm van lassen, richten, éénzijdige vormveranderingen zijn verboden

Klik of tik om tekst in te voeren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visum bedrijfsleiderKlik of tik om tekst in te voeren.Datum: | Visum preventieadviseurKlik of tik om tekst in te voeren.Datum:  | Visum arbeidsgeneesheerKlik of tik om tekst in te voeren.Datum: |