|  |  |
| --- | --- |
| **HAAGSCHAAR (Elektrisch)**  Merk / type: Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel.  Leverancier:  Noteer hier de naam van de leverancier. |  |

**De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.**

1. Algemeen en verplichte uitrusting

Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het transport, het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn.

Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met deze machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.

[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/images/geboden/schoenen.png)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/bordjes-c-178_179/beschermende-kleding-verplicht-c-178_179_191/beschermende-kleding-verplicht-bordje-p-2713.html)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/images/geboden/handschoenen-verplicht-7010.png)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/bordjes-c-178_179/gehoorbescherming-verplicht-c-178_179_184/gehoorbescherming-verplicht-bordje-p-624.html)**Persoonlijke beschermingsmiddelen**  


**Goede praktijken**


|  |  |
| --- | --- |
| Rechtshandigen | Linkshandigen |
|  |  |

**Gevaren**



* **Snijgevaar:** bij draaiende motor de messen niet aanraken
* Gebruik de heggenschaar niet in de regen of voor het knippen van een natte heg
* Schakel de heggenschaar uit en trek de stekker uit het stopcontact voor het uitvoeren van instellings- en reinigingswerkzaamheden, wanneer de kabel in de war, doorgeknipt of beschadigd is en wanneer u de heggenschaar onbeheerd laat, ook slechts voor korte duur

1. Transport

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Steeds de motor uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken. De mesbeschermer aanbrengen, ook bij transport over korte afstanden**.

De haagschaar wordt vastgehouden bij de draagbeugel, snijmessen naar achter gericht. Bij transport in voertuigen, de haagschaar beveiligen tegen omvallen en beschadigingen.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Voor de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **De werkzone moet vrij zijn van obstakels en onbevoegden moeten op een veilige afstand gehouden worden.**

1. Is de werkzone en het te snoeien materiaal voldoende droog?
2. Sta je zelf voldoende stabiel opgesteld?
3. Bevinden er zich personen in het werkgebied?
4. Is het werkgebied vrij van voorwerpen die de messen kunnen beschadigen?
5. Zijn de kabels zo gelegd en gemarkeerd dat ze niet beschadigd kunnen worden en er niemand over kan struikelen?

In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden.

Controleer:

* zorgvuldig de staat van de machine en of alle onderdelen behoorlijk functioneren
* het apparaat op corrosieaanslag
* de verlengkabel voor elk gebruik en vervang deze indien nodig. Bescherm de stroomkabel tegen hitte, olie en scherpe randen
* de elektrische contacten, de aansluitkabel en de netstekker regelmatig op beschadigingen
* of het stopcontact spatwaterdicht is
* of de combischakelaar/stopschakelaar behoorlijk werken
* dat de gashendel soepel beweegt en vanzelf terugveert in stationaire stand
* of de machine geen lekken vertoont en de handgrepen vrij zijn van vuil en vet
* of het snijgereedschap scherp genoeg is en bij stationair motortoerental niet meedraait
* of de snijmessen in goede staat zijn (schoon, gangbaar en niet vervormd), goed vastzitten en ingespoten met smeermiddel
* of de afschermingen en het snijgereedschap goed gemonteerd zijn
* of de aanzuigopeningen voor de koellucht voldoende rein zijn

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Tijdens de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Controleer tijdens de werkzaamheden op dreigend gevaar/zichtbare mankementen en leg de motor in dit geval stil. Verwijder geen onderdelen of veiligheden.**

* Neem bij koud weer regelmatig een pauze in een warme ruimte om tintelende handen en gevoelloze vingers te vermijden. Draag bij voorkeur geschikte handschoenen om dit tegen te gaan
* Zorg ervoor dat het snijgereedschap geen voorwerpen of de grond raakt
* Voorkom contact met de snijmessen
* Het apparaat steeds met beide handen vasthouden, de handgrepen stevig met de duimen omvattend. Zorg ervoor dat de snijmessen steeds van het lichaam vandaan zijn gericht.
* Verwijder klemgeraakte takken pas nadat de motor eerst werd afgezet en de stekker uit het stopcontact getrokken is
* Leg de verlengkabel over uw eigen schouder naar achteren en let erop dat deze tijdens het knippen altijd achter blijft
* Controleer op zichtbare mankementen, abnormale trillingen of geluiden als de motor gestart is en leg de machine bij mankementen stil
* Geen stuk van de heg scheren dat niet binnen het gezichtsveld ligt
* Uiterst voorzichtig te werk gaan bij het knippen van hoge heggen; er zou zich iemand achter kunnen bevinden
* Het apparaat niet verder gebruiken indien na uitschakelen van de machine de messen blijven nalopen
* De snijmessen blijven nog even heen en weer gaan nadat de gashendel wordt losgelaten – naloopeffect!
* Steeds een circuit met differentiaalschakelaar gebruiken om de risico's van elektrische schok of elektrocutie tegen te gaan.
* Gebruik steeds een hoogtewerker bij werkzaamheden in de hoogte

**Gebruikstechnieken:**

**Horizontaal:** Werk met de messen van de haagschaar onder een hoek van 15-30° tov het snijvlak en dit met sikkelvormige bewegingen.

**Verticaal:** Werk met de haagschaar voorwaarts met boogvormige bewegingen

Dikke twijgen en takken eerst met een snoeischaar of motorzaag verwijderen.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Na de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Reinig de machine na elk gebruik. Herstelwerkzaamheden gebeuren door een vakman.**

Schakel de machine uit en trek de netstekker uit het stopcontact vooraleer het toestel gereinigd wordt. Het apparaat niet met water afspuiten. Verwijder vuil na iedere snoeidag en laat de machine bedrijfsklaar achter op de daartoe bestemde plaats die afgesloten is voor onbevoegden.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Onderhoud en herstelling

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd, indien de machine uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact. Zorg voor de nodige beschermende hulpmiddelen.**

* Draag beschermhandschoenen bij het vervangen van snijgereedschap en reinigen van de machine.
* Vervang stomp of beschadigd gereedschap
* Reinig en vervang de luchtfilter indien nodig
* Elektrische contacten, de aansluitkabel en de netstekker regelmatig op beschadigingen controleren
* De netkabel en de netstekker regelmatig op goede isolatie en veroudering (breuk) controleren
* Gebruik nooit benzine of licht ontvlambare producten voor het schoonmaken
* Vervang veiligheids- en instructiestickers indien ze onleesbaar zijn geworden
* Herstelling in de vorm van lassen, richten, éénzijdige vormveranderingen zijn verboden

Klik of tik om tekst in te voeren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visum bedrijfsleider  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: | Visum preventieadviseur  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: | Visum arbeidsgeneesheer  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: |