[bookmark: _Hlk66785561]De standaardformuleringen in dit document zijn beveiligd tegen bewerken. Personaliseer deze veiligheidsinstructiekaart voor de machines op jouw bedrijf door de tekstvakken in te vullen.


[image: ]	
	PREIROOIER (met sorteerplatform)
Merk / type:  Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel.

Leverancier:  Noteer hier de naam van de leverancier.
	

[bookmark: _Hlk36213643][bookmark: _Hlk36718316]
De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle mobiele arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

1. Algemeen en verplichte uitrusting
Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het transport, het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn. 
Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met deze machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden en volgende gedragsregels nageleefd worden.
[bookmark: _Hlk36213344]Persoonlijke beschermingsmiddelen
[bookmark: _Hlk66797769][bookmark: _Hlk40102909][image: Beschermende kleding verplicht (bordje)][image: Handschoenen verplicht (bordje)][image: Gehoorbescherming verplicht (bordje)][image: Veiligheidsschoenen verplicht (bordje)] 
Indien de cabine onvoldoende bescherming kan bieden tegen overmatige geluidsproductie, moet gehoorbescherming gedragen worden.
[bookmark: _Hlk39661988]
Goede praktijken

	[image: ]
	Informeer u goed over het werk en de risico’s


	[image: ]

	Het is ten strengste verboden tussen de tractor en de plantrooimachine te komen.

	[image: ]
	Gebruik steeds de originele aftakas, volgens de voorschriften van de fabrikant. Te korte of te lange assen kunnen leiden tot beschadiging van de machine.
Laat de machine nooit draaien met een aftakastoerental hoger dan het aangegeven maximum toerental.


[image: Afbeelding met symbool, kunst, zwart-wit

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

[image: Afbeelding met Verkeersbord, teken

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.][image: ][image: ][image: Afbeelding met symbool, kunst, zwart-wit

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.][image: ][image: Afbeelding met Verkeersbord, teken

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]Gevaren 

· [bookmark: _Hlk50626803]Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden: de tractor stopzetten en de contactsleutel verwijderen.
· Gevaar wegvliegende delen: hou een veilige afstand van de preirooier bij een draaiende motor.
· Valgevaar machine: sta niet op andere delen van de machine. Uitgezonderd op het platform, voorzien van een degelijke balustrade.
· Beknellingsgevaar tussen preibox en machine: verlaat steeds het platform bij het afladen of opzetten van nieuwe en volle preiboxen.
· Valgevaar platform: er bestaat levensgevaar door van het platform achter de preirooier te vallen! Het is verboden om personen met de preirooier mee te laten rijden tijdens verplaatsingen op de openbare weg of tijdens andere verplaatsingen op het veld. Verwijder nooit de balustrade.
· Gevaar op slippen en vallen op het platform: verwijder steeds modder en gewasresten van het platform.
· Gevaar op meesleuren bewegende onderdelen (zoals transportband en klembanden): draag goed aansluitende kleding, bind lange haren vast, en houd voldoende afstand tot de bewegende onderdelen. Voer nooit mechanische veranderingen uit of verwijder geen oogstresten wanneer de machine in werking is.
· Beknellingsgevaar door bewegende delen: blijf buiten het bereik van scharnierpunten of de klembanden als de onderdelen bewegen, wacht totdat deze volledig tot stilstand zijn gekomen.  
· Snijgevaar messen: blijf buiten het bereik van de messen, wacht totdat deze volledig tot stilstand zijn gekomen.
· Gevaar voor elektrische schok of verbrandingen: Blijf uit de buurt van hoogspanningsleidingen of ondergrondse installaties tijdens het werken met de preirooier. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de locatie van ondergrondse kabels.
· Gegrepen worden door de aftakas: bij een draaiende motor mag zich niemand tussen de preirooier en de tractor bevinden. Zet de motor van de tractor altijd uit, verwijder de sleutel uit het contactslot en trek de handrem aan.
· Beklemmingsgevaar: plaats de machine op een vaste ondergrond met een degelijke ondersteuning. Werk nooit onder de machine zonder een degelijke ondersteuning
· Gevaar op meesleuren transportband: het is verboden op de transportband te staan.
· Verbrandingsgevaar heet oppervlak: tijdens het bedrijf wordt de transmissieolie en dus ook de aandrijving erg heet door wrijving. Voer enkel werkzaamheden uit aan afgekoelde machines.
· Kleine, sterke stralen olie kunnen de huid binnendringen: controleer met een stukje karton of er lekken zijn. Tijdens aankoppelen van de hydrauliekslangen moeten de koppelingen aan beide zijden drukloos zijn.
· Kantelgevaar machine: pas je snelheid aan, aan de omstandigheden van het veld. Vertraag in bochten om kantelen te voorkomen.
· Gevaar voor brand door oogstresten: verwijder regelmatig de overgebleven oogstresten in de machine. Rook niet of maak geen vuur tijdens de werkzaamheden.
· [bookmark: _Hlk64294028]Verbod gebruik drugs en alcohol: het gebruik van drugs en alcohol en medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden is verboden, deze beperken de geschiktheid machines te besturen.


2. Transport
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Rij nooit met een stapelbak achteraan op de preirooier op de openbare weg.  Er mogen zich geen personen op het platform bevinden. Breng alle wettelijk voorgeschreven verlichting- en waarschuwingstekens aan.
[bookmark: _Hlk50460970]Let erop dat bij heffen en het in- en uitklappen van delen van de machine (wielen), er zich geen mensen in de omgeving bevinden. Zorg dat de hefinstallatie op alle plaatsen vergrendeld is, de verkeerssignalisatie naar behoren werkt en vrij is van vuil. Laat geen modder, grond of oogstresten achter op de openbare weg. De tractor moet vooraan voldoende van ballastgewichten worden voorzien om de bestuurbaarheid en de remkracht te waarborgen.
Zorg er bij het verlaten van het erf of veld voor dat de transportbreedte minimaal is door beweegbare delen in te klappen en te vergrendelen.
Volg de verkeersregels, zoals bepaald voor landbouwvoertuigen. Transport van deze machine op de openbare weg mag uitsluitend plaatsvinden bij een snelheid lager dan 40 km/u. 
[bookmark: _Hlk50461022][bookmark: _Hlk50460992][image: Afbeelding met tekst, schets, diagram, illustratie

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]Als de gedragen machine de verlichting of signalisatie van de tractor achteraan geheel of gedeeltelijk bedekt, dan moet er extra verlichting komen achteraan op de gedragen machine die de signalisatie en verlichting (o. a. achterlicht, richtingaanwijzers, stoplichten, kenteken maximale snelheid, rood-wit gestreepte borden, zwaailamp of knipperlicht, driehoekige reflector, nummerplaat, reflectoren,…) van de tractor herhaalt. 
[image: ]
Als de gedragen machine achteraan (breedte >2,55 meter en ≤3,00 meter) meer dan 40 cm uitsteekt buiten het lichtdoorlatende gedeelte van de standlichten van de tractor, moeten omtreklichten en reflectoren aangebracht worden. Aan de achterkant moeten deze omtreklichten en reflectoren rood zijn. Het lichtdoorlatende of lichtweerkaatsende gedeelte van deze lichten en reflectoren moet zich bevinden op minder dan 40 cm van het verst uitstekende gedeelte van de gedragen machine.
Klik of tik om tekst in te voeren.

3. Voor de werkzaamheden
[bookmark: _Hlk50461105][image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker]Stem de manier van werken af aan de omstandigheden op het veld. Controleer de toegestane gewichtsbelasting van de tractor. Voorzie de tractor indien nodig van extra massa aan de voorzijde.
1. [bookmark: _Hlk50461120]Is het werkgebied voldoende vrijgemaakt van alle obstakels die de preirooier kunnen doen blokkeren of kunnen beschadigen?
2. Werk ik met een gesloten tractorcabine?
3. Is het platform vrij van modder en gewasresten?
4. Bevindt er zich niemand in de gevarenzone rond de machine?
5. Is er voldoende licht?

Controleer volgende zaken:
· [bookmark: _Hlk50461168]of de draagkracht van de bodem voldoende is (ifv vochtigheidstoestand)
· de staat van de olieleidingen en hydrauliekslangen, deze kunnen na verloop van tijd broos worden.  Controleer op scheurtjes of lekken met een stukje karton
· de staat van de aftakasbescherming
· of alle bewegende onderdelen en tandwielaandrijvingen voldoende afgeschermd zijn
· de spanning van de transportband
Klik of tik om tekst in te voeren.

4. Tijdens de werkzaamheden
[bookmark: _Hlk50461280][image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Leg de motor stil, zet de handrem op en neem de contactsleutel af bij verlaten van de machine. Verwijder geen oogstresten of voer geen aanpassingen uit aan de preirooier als deze in werking is. 
· Gebruik geen multimedia- of communicatieapparatuur tijdens het rijden.
· Pas de rijsnelheid en de diepte aan in functie van de omstandigheden.
· Er mag gedurende het werken met de tractor enkel van richting veranderd worden als de rooischaar de grond niet meer raakt.
· Zorg voor een goede communicatie tussen bestuurder en persoon op het platform: beide personen moeten zoveel mogelijk oogcontact hebben.
· De persoon op het platform verwittigt de bestuurder onmiddellijk bij een onregelmatigheid zodat deze de machine kan stilleggen.
· Verlaat steeds het platform bij het afladen of opzetten van nieuwe en volle preiboxen.
· Voer nooit instellingen uit aan de preirooier als de machine nog draait. Schakel de aftakas uit, zet de tractormotor af en verwijder de contactsleutel.
· Hou rekening met de helling van het terrein en het gewicht van de tractor bij het nemen van bochten.
· Stop onmiddellijk en schakel de aandrijving uit bij contact met een vreemd voorwerp of hevige trillingen. Controleer de machine zorgvuldig op beschadigingen.
· Laat bij moeilijke of gevaarlijke manoeuvres de persoon op het platform eerst afstappen en zich op een veilige afstand begeven.
· De bestuurder moet de persoon op het platform verwittigen bij manoeuvres, deze moet zich goed vasthouden aan de leuning van het platform.
· De regeling van de hydraulische motor voor het bovenste schudelement gebeurt bij stilstand van de tractor.
Klik of tik om tekst in te voeren.

5. Na de werkzaamheden
[bookmark: _Hlk50464190][image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] De machine helemaal laten zakken voordat de tractor wordt verlaten. Zet de tractor uit en verwijder de contactsleutel. Gebruik geen delen van de machine om erop te klimmen, maar gebruik uitsluitend de daarvoor bestemde voorzieningen. Raak niet de hete transmissie- en cardanasonderdelen aan.
[bookmark: _Hlk50464204]Verwijder na de werkzaamheden, oogstresten en grond. Maak de waarschuwingsstickers regelmatig schoon, zodat ze altijd goed leesbaar zijn. Zichtbare delen en systemen zoals boutverbindingen controleren en versleten delen wisselen. Controleer het rooielement op vastzitten en beschadigingen. Smeer de machine in met een roestwerend middel.
Na het seizoen
Verwijder de preirooier van de verankeringspunten van de tractor en leg de preirooier op de steunpoten. De preirooier afkoppelen op een verharde en vlakke ondergrond, beschermd tegen weersinvloeden en buiten het bereik van onbevoegde personen en dieren. Hang de beschermpot van de aftakas op met behulp van de kettingen, zodat de aftakasbescherming niet beschadigd kan raken. Als de machine langere tijd in de open lucht moet blijven, moeten de cilinderstangen worden gereinigd en ingevet. Ontspan de transportband en klembanden.
Klik of tik om tekst in te voeren.

6. Onderhoud en herstelling
[bookmark: _Hlk50464298][image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd en enkel na uitschakelen van de tractormotor. De preirooier moet op de grond liggen met de aftakas afgekoppeld. Zorg voor de nodige beschermende hulpmiddelen. Onderbreek de stroomtoevoer bij werkzaamheden aan elektrische systemen.
· Controleer regelmatig of de moeren en schroeven goed zijn aangedraaid en draai deze indien nodig aan.
· Alleen een erkende onderhoudsmonteur mag aan het hydraulisch systeem werken! Het hydraulisch systeem werkt onder hoge druk en kan zeer heet zijn. Voor aan het systeem gewerkt wordt, moet dit zeker drukloos zijn.
· Controleer de hydraulische slangen, leidingen en componenten op lekkage.
· Controleer regelmatig het oliepeil. Zorg voor de naspeurbaarheid van alle controles en van elk onderhoud.
· Defecten dienen onmiddellijk gemeld te worden en zo spoedig mogelijk hersteld.
· Reinig, herstel of smeer bewegende delen enkel bij volledige stilstand en uitschakeling.
· Vervang veiligheids- en instructiestickers indien deze onleesbaar zijn geworden.
Klik of tik om tekst in te voeren.



	[bookmark: _Hlk36718198]Visum bedrijfsleider
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum:
	Visum preventieadviseur
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum: 
	Visum arbeidsgeneesheer
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum:
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Zodra de gedragen machine achteraan meer

dan 1 meter achter de tractor uitsteekt, moet
minstens één rood-wit gestreept paneel zo ver
mogelijk achteraan op de machine worden bevestigd.
Uiteraard zijn ook twee rood-wit gestreepte

panelen toegelaten.
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niet breder dan 3,00 m
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