|  |  |
| --- | --- |
| **SNOEISCHAAR (accu)**  Merk / type: Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel.  Leverancier:  Noteer hier de naam van de leverancier. |  |

**De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.**

1. Algemeen en verplichte uitrusting

Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het transport, het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn.

Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met deze machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.

[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/images/geboden/schoenen.png)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/bordjes-c-178_179/beschermende-kleding-verplicht-c-178_179_191/beschermende-kleding-verplicht-bordje-p-2713.html)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/images/geboden/handschoenen-verplicht-7010.png)**Persoonlijke beschermingsmiddelen**  


**Goede praktijken**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Reinig de snijkop na elk gebruik en gebruik een smeermiddel dat bescherming biedt tegen corrosie. |
|  | Bij voorkeur te gebruiken bij een temperatuur tussen –5 °C en +35 °C. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Gevaren**



* **Snijgevaar:** de messen niet aanraken en hou ten minste 20 cm afstand tussen uw vrije hand en de snoeischaar tijdens het snoeien of gebruik een handzaag in de vrije hand.
* **Gevaar wegslingerende voorwerpen:** hou omstaanders uit de buurt.
* **Elektrische risico’s:** gebruik de snoeischaar niet- en laad de accu niet op in de regen. Laat het gereedschap niet achter in de regen of op natte plaatsen.
* Sluit het mes van de snoeischaar, vergrendel de snoeischaar en koppel deze los van de voeding en/ of verwijder de accu voor het uitvoeren van instellings- en reinigingswerkzaamheden. Volg dezelfde procedure wanneer de kabel in de war, doorgeknipt of beschadigd is en wanneer u de snoeischaar onbeheerd laat, ook slechts voor een korte periode.

1. Transport

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Voorkom onbedoeld starten. Controleer dat de schakelaar in de uit-stand staat alvorens het gereedschap aan te sluiten op de voeding en/ of accu, of het toestel op te pakken of te dragen. Steeds het mes van de snoeischaar sluiten en de snoeischaar vergrendelen en ontkoppelen van de besturingskast. Het mes van de snoeischaar ook bij transport over korte afstanden sluiten**.

De snoeischaar wordt in de houder/ holster geplaatst tijdens transport. Tijdens het transport moet de accu tegen schokken worden beschermd en vastgezet.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Voor de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Om onnodige trillingen van het gereedschap te voorkomen, is het raadzaam om aandacht te besteden aan het onderhoud en regelmatig de messen te slijpen. Werk alleen vanop een stabiele vast ondergrond met de snoeischaar.**

1. Is de werkzone en het te snoeien materiaal voldoende droog?
2. Sta je zelf voldoende stabiel opgesteld?
3. Bevinden er zich personen in het werkgebied?
4. Is het werkgebied vrij van voorwerpen die de messen kunnen beschadigen?

In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden.

Controleer:

* of de schaarbladen, bladbouten of andere onderdelen versleten of beschadigd zijn
* zorgvuldig de algemene staat van de snoeischaar en of alle onderdelen behoorlijk functioneren
* het apparaat op corrosieaanslag
* de acculader, besturingskast, aansluitstekker, verlengsnoer en accu regelmatig op beschadigingen
* of het mes en het ondermes in goede staat zijn (schoon, gangbaar en niet vervormd), scherp en ingespoten met smeermiddel

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Tijdens de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Gebruik het apparaat niet als het beschadigd, verkeerd afgesteld of slechts deels gemonteerd is. Verwijder geen onderdelen of veiligheden. Hou een veiligheidsafstand van ten minste 20 cm aan tussen uw vrije hand en de snoeischaar** **of gebruik een handzaag om de te snoeien takken te fixeren.**

* Probeer nooit om hout van te grote diameter, of andere materialen dan hout te knippen, tenzij anders aangegeven
* De snoeischaar of besturingskast nooit aan het snoer oppakken of dragen
* Controleer regelmatig de scherpte van het mes tijdens het snoeien
* Zet het gereedschap pas in werking wanneer het tussen de takken is geplaatst
* Let op de spaanders en wegspringende deeltjes die kunnen leiden tot lichamelijk letsel. De gebruiker en omstanders dienen een veiligheidsbril dragen
* Draag altijd geschikte schoenen en kleding
* Verplaats de snoeischaar niet zijdelings (wrikken) bij het knippen van een tak, dit kan leiden tot schade aan de snij-kop
* Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen tussen de schaarbladen blijven zitten. Indien de

schaarbladen vanwege vreemde voorwerpen klem zitten, dient u het gereedschap onmiddellijk uit te schakelen en de accu van het gereedschap los te koppelen. Verwijder dan de vreemde voorwerpen uit de schaarbladen.

* Voorkom contact met de snijmessen: houd de tak die u aan het snoeien bent nooit met uw vrije hand vast, maar bijvoorbeeld met een handzaag. Houd uw vrije hand weg van de plaats waar u snoeit.
* Pas op dat u niet snijdt in mogelijk verborgen elektrische draden of stalen spankabels.
* Wees aandachtig indien er nog andere personen in de omgeving werken.
* Neem de nodige voorzorgen nemen om de verstrengeling van de voedingskabel van de snoeischaar in de takken te voorkomen. Leg het snoer over uw eigen schouder naar achteren en let erop dat deze tijdens het knippen altijd achter blijft
* Neem bij koud weer regelmatig een pauze in een warme ruimte om tintelende handen en gevoelloze vingers te vermijden. Draag bij voorkeur geschikte handschoenen om dit tegen te gaan
* Gebruik steeds een hoogtewerker/ plukwagen bij werkzaamheden in de hoogte

**Veiligheidsmaatregelen bij het opladen van de accu:**

* Laad de accu op in een geventileerde droge ruimte, bij een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 40°C. Laat een warme accu afkoelen alvorens hem op te laden. Tijdens het gebruik kan de temperatuur van de lader 60° C bereiken.
* Plaats de lader, tijdens het laden van de accu, op een niet-brandbare ondergrond en op meer dan 1,5 m van brandbare voorwerpen.
* Buiten het bereik van kinderen houden.
* Laad geen niet-heroplaadbare accu’s.
* De plaats waar de accu wordt opgeladen, moet uitgerust zijn met een werkende brandblusser klasse D (voor metaalbranden).
* Alleen heropladen met de door de fabrikant aanbevolen lader. Een lader, voorzien voor een bepaald type accublokken, kan brand veroorzaken wanneer hij met een ander accublok wordt gebruikt.
* Zorg ervoor dat de kabel niet kan worden geplooid en dat hij geen warme oppervlaktes of scherpe randen raakt. Controleer de kabel van de lader voor elk gebruik. Nooit de lader gebruiken indien de kabel is beschadigd.
* Nooit de lader bedekken.
* De lader mag niet buiten worden gebruikt.
* Zorg ervoor dat de stekker niet in aanraking komt met water.
* Nooit een beschadigde accu laten opladen.
* De niet-gebruikte accu uit de buurt houden van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen waarmee de contacten kunnen worden overbrugd. Kortsluiting tussen de accucontacten kan leiden tot brandwonden of brand.
* De accu niet in de volle zon laten liggen, blootstellen aan microgolven en hoge druk of in water onderdompelen.
* Bij verdachte rook moet u de accu buiten de oplaadruimte of het transportvoertuig plaatsen en zo ver mogelijk uit de buurt van brandbaar materiaal houden.
* Uit een beschadigde accu kan vloeistof weglekken. Als de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen, kunnen deze geïrriteerd raken.
* Laad de accu op als u deze gedurende een lange tijd (meer dan zes maanden) niet gaat gebruiken.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Na de werkzaamheden

**[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) Sluit de schaarbladen, schakel de snoeischaar uit en koppel de aansluitkabel los van de snoeischaar en de schakeldoos, en verwijder de accu’s uit de accuhouder.** **Reinig de snoeischaar na elk gebruik. Herstelwerkzaamheden gebeuren door een vakman.**

Het gereedschap niet met water afspuiten, maar reinigen met een vochtige doek. Reinig de snijkop regelmatig en gebruik hiervoor een reinigings- en smeermiddel dat bescherming biedt tegen corrosie. Laat de snoeischaar niet op de grond liggen of blootgesteld aan de weersomstandigheden. Sla de snoeischaar op in een ruimte beschermd tegen hitte, vochtigheid en stof, afgesloten voor onbevoegden. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vetten.

Het is aanbevolen gedurende het snoeiseizoen minstens dagelijks te slijpen.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Onderhoud en herstelling

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd, indien het apparaat uitgeschakeld is en losgekoppeld van de voeding. Draag veiligheidsschoenen, snijbestendige werkhandschoenen en een beschermbril, voordat u onderhoud of mechanische afstellingen aan het gereedschap gaat verrichten.**

* Slijp de schaarbladen bij indien nodig: vijl lichtjes en alleen om de bramen te verwijderen, anders kan de speling van de schaarbladen te groot worden.
* Controleer elektrische contacten, de aansluitkabel en de netstekker regelmatig op beschadigingen
* Gebruik nooit benzine of licht ontvlambare producten voor het schoonmaken
* Vervang veiligheids- en instructiestickers indien ze onleesbaar zijn geworden
* Zorg ervoor dat alle bouten stevig worden vastgedraaid

Klik of tik om tekst in te voeren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visum bedrijfsleider  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: | Visum preventieadviseur  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: | Visum arbeidsgeneesheer  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: |