|  |  |
| --- | --- |
| **SNOEISCHAAR (pneumatisch)**  Merk / type: Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel.  Leverancier:  Noteer hier de naam van de leverancier. |  |

**De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.**

**Lees ook de VIK ‘compressor op tractor’ alvorens te werken met de snoeischaar**

1. Algemeen en verplichte uitrusting

Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het transport, het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn.

Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met deze machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.

[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/images/geboden/handschoenen-verplicht-7010.png)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/images/geboden/schoenen.png)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/bordjes-c-178_179/beschermende-kleding-verplicht-c-178_179_191/beschermende-kleding-verplicht-bordje-p-2713.html)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/bordjes-c-178_179/gehoorbescherming-verplicht-c-178_179_184/gehoorbescherming-verplicht-bordje-p-624.html)**Persoonlijke beschermingsmiddelen**  


**Goede praktijken**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Reinig de snijkop na elk gebruik en gebruik een smeermiddel dat bescherming biedt tegen corrosie. |
|  | Bij voorkeur te gebruiken bij een temperatuur tussen –5 °C en +35 °C. |

**Gevaren**



* **Snijgevaar:** de messen niet aanraken en hou ten minste 20 cm afstand tussen uw vrije hand en de snoeischaar tijdens het snoeien of gebruik een handzaag in de vrije hand. Sluit het mes van de snoeischaar, vergrendel de snoeischaar en koppel deze los van de compressor voor het uitvoeren van instellings- en reinigingswerkzaamheden of wanneer u de snoeischaar onbeheerd laat (ook slechts voor een korte periode).
* **Gevaar wegslingerende voorwerpen:** hou omstaanders uit de buurt.

1. Transport

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Sluit steeds het mes van de snoeischaar, vergrendel de snoeischaar en ontkoppel deze van de compressor. Het mes van de snoeischaar ook bij transport over korte afstanden sluiten**.

De snoeischaar wordt in de houder geplaatst tijdens transport. Tijdens het transport moet de compressor tegen schokken worden beschermd en vastgezet.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Voor de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Om onnodige trillingen van het gereedschap te voorkomen, is het raadzaam om aandacht te besteden aan het onderhoud en regelmatig de messen te slijpen.** **Werk zoveel mogelijk van op de grond. Indien dit niet mogelijk is, kan er vanop een hoogtewerker of plukwagen gewerkt worden (nooit vanop een ladder).**

1. Is de werkzone en het te snoeien materiaal voldoende droog?
2. Sta je zelf voldoende stabiel opgesteld?
3. Bevinden er zich personen in het werkgebied?
4. Is het werkgebied vrij van voorwerpen die de messen kunnen beschadigen?

In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden.

Controleer:

* of de schaarbladen, bladbouten of andere onderdelen versleten of beschadigd zijn
* zorgvuldig de staat van de snoeischaar en of alle onderdelen behoorlijk functioneren
* het apparaat op corrosieaanslag
* of de koppelstukken schoon zijn en correct zijn aangesloten
* of het mes en het ondermes in goede staat zijn (schoon en niet vervormd), scherp zijn en ingespoten met smeermiddel

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Tijdens de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Gebruik het apparaat niet als het beschadigd, verkeerd afgesteld of slechts deels gemonteerd is. Verwijder geen onderdelen of veiligheden. Hou een veiligheidsafstand van ten minste 20 cm aan tussen uw vrije hand en de snoeischaar of gebruik een handzaag om de te snoeien takken te fixeren.**

* Probeer nooit om hout van te grote diameter, of andere materialen dan hout te knippen, tenzij anders aangegeven.
* Controleer regelmatig de scherpte van het mes tijdens het snoeien.
* Zet het gereedschap pas in werking wanneer het tussen de takken is geplaatst.
* Let op de spaanders en wegspringende deeltjes die kunnen leiden tot lichamelijk letsel. De gebruiker en omstanders dienen een veiligheidsbril dragen.
* Draag altijd geschikte schoenen en kleding.
* Verplaats de snoeischaar niet zijdelings (wrikken) bij het knippen van een tak, dit kan leiden tot schade aan de snijkop.
* Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen tussen de schaarbladen blijven zitten. Indien de

schaarbladen vanwege vreemde voorwerpen klem zitten, dient u het gereedschap onmiddellijk uit te schakelen en de compressor van het gereedschap los te koppelen. Verwijder dan de vreemde voorwerpen uit de schaarbladen.

* Voorkom contact met de snijmessen: houd de tak die u aan het snoeien bent nooit met uw vrije hand vast, maar bijvoorbeeld met een handzaag. Houd uw vrije hand weg van de plaats waar u snoeit.
* Pas op dat u niet snijdt in mogelijk verborgen elektrische draden of stalen spankabels.
* Wees aandachtig indien er nog andere personen in de omgeving werken.
* Neem bij koud weer regelmatig een pauze in een warme ruimte om tintelende handen en gevoelloze vingers te vermijden. Draag bij voorkeur geschikte handschoenen om dit tegen te gaan
* Zorg ervoor dat het snijgereedschap geen voorwerpen of de grond raakt.
* Voorkom contact met de snijmessen.
* Gebruik steeds een hoogtewerker/plukwagen bij werkzaamheden in de hoogte.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Na de werkzaamheden

**[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) Zorg ervoor dat het mes van de snoeischaar gesloten is. Schakel het gereedschap uit en koppel deze los van de compressor**. **Reinig de snoeischaar na elk gebruik. Herstelwerkzaamheden gebeuren door een vakman.** **Controleer dagelijks op beschadigde of versleten slangen of hydraulische aansluitingen en vervang indien nodig.**

Het apparaat niet met water afspuiten, maar reinigen met een vochtige doek. Reinig de snijkop regelmatig en gebruik hiervoor een reinigings- en smeermiddel dat bescherming biedt tegen corrosie. Laat de snoeischaar niet op de grond liggen of blootgesteld aan de weersomstandigheden. Sla de snoeischaar op in een ruimte beschermd tegen hitte, vochtigheid en stof, afgesloten voor onbevoegden. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vetten.

Het is aanbevolen gedurende het snoeiseizoen minstens dagelijks te slijpen.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Onderhoud en herstelling

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd, indien het apparaat uitgeschakeld is en losgekoppeld is van de compressor. Draag veiligheidsschoenen, snijbestendige werkhandschoenen en een beschermbril, voordat u onderhoud of mechanische afstellingen aan het gereedschap gaat verrichten.**

* Slijp de schaarbladen bij indien nodig: vijl lichtjes en alleen om de bramen te verwijderen, anders kan de speling van de schaarbladen te groot worden.
* Vervang stomp of beschadigd gereedschap
* Gebruik nooit benzine of licht ontvlambare producten voor het schoonmaken
* Vervang veiligheids- en instructiestickers indien ze onleesbaar zijn geworden
* Zorg ervoor dat alle bouten stevig worden vastgedraaid

Klik of tik om tekst in te voeren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visum bedrijfsleider  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: | Visum preventieadviseur  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: | Visum arbeidsgeneesheer  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: |