De standaardformuleringen in dit document zijn beveiligd tegen bewerken. Personaliseer deze veiligheidsinstructiekaart voor de machines op jouw bedrijf door de tekstvakken in te vullen.




[image: ]	
	ZELFRIJDENDE SPRUITKOOLOOGSTMACHINE (met bunker)
(bij transport deze VIK gebruiken in combinatie met de VIK dieplader)
Merk/ type: Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel.

Leverancier: Noteer hier de naam van de leverancier.
	

[bookmark: _Hlk36213643][bookmark: _Hlk36718316]
De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle mobiele arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

1. Algemeen en verplichte uitrusting
Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het transport, het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn. 
[bookmark: _Hlk36213344]Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met deze machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden en volgende gedragsregels nageleefd worden.
[image: ]Persoonlijke beschermingsmiddelen.
[image: Gehoorbescherming verplicht (bordje)][image: Beschermende kleding verplicht (bordje)][image: Veiligheidsschoenen verplicht (bordje)]





[bookmark: _Hlk39661988]Goede praktijken
	Verbod gebruik drugs en alcohol: het gebruik van drugs, alcohol en medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden is verboden, deze beperken de geschiktheid machines te besturen.

	[image: ]
	Voorkom vallen tijdens in- en uitstappen en tijdens het betreden van het motorplatform en de bunker. Houd 3-puntscontact met opstaptreden, handgrepen en handrelingen.
· Hou de opstaptreden schoon.
· Verlaat de machine nooit springend. 
· Nooit in of uit een bewegende machine stappen.

	[image: PC10857XW]
	Controleer vòòr het bewegen van de machine of er zich geen personen op de machineroute bevinden. 

	[image: ]
	Laat geen personen meerijden op de machine, uitgezonderd op de stoeltjes in de plukcabine. 

	[image: ]
	Vloeistofleidingen onder druk niet aan warmtebronnen blootstellen. Door verhitting van vloeistofleidingen kunnen deze weker worden en hun sterkte verliezen. De vloeistof kan als een sterke nevel vrijkomen. Aangezien de leidingen sterk brandbare oliën bevatten, kunnen er steekvlammen ontstaan. Deze kunnen ernstige brandwonden bij uzelf en omstanders veroorzaken.

	[image: ]
	De machine mag niet in gebruik worden genomen als op de plaats van dit pictogram geen goed functionerende brandblusser, voor algemeen gebruik, van minimaal 6 kg is aangebracht. De brandblusser moet volgens de algemene wetgeving jaarlijks gekeurd worden door een erkende externe dienst voor technische controle en driemaandelijks gecontroleerd te worden door de bedrijfsleider of een door hem aangeduide bevoegde persoon.




Gevaren
	[image: ]
	Snijgevaar zaagelement stengel: zorg dat de afdekplaat steeds aanwezig is. En stap enkel af als de zaagarm volledig gestopt is met roteren.
	[image: ]
	Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden: Zet de motor af, schakel de parkeerrem in en neem de sleutel uit het contactslot.

	[image: ]
	Gevaar op meesleuren met de bewegende onderdelen: raak nooit draaiende onderdelen aan of producten te grijpen of tegen te houden die zich op de transportband bevinden. Verwijder geen enkele aansluiting of veiligheidsvoorziening zolang de machine operationeel is. De machine alleen dan gebruiken, indien alle bescherminrichtingen en veiligheidsafhankelijke voorzieningen aanwezig en bedrijfsklaar zijn. Draag geen loshangende kleding en bedek of steek lang haar op tijdens het werken met of aan de machine.

	[image: ]
	Letsel of ongeluk met dodelijke afloop door een wegrollende machine of door bewegende delen: de motor nooit starten door kortsluiten van de klemmen op de startmotor of solenoïde. Start de motor alleen vanaf de bestuurdersplaats.

	[image: ]
	Intrek- en snijgevaar plukkop: grijp nooit in de plukkop wanneer de machine loopt. Gevaar voor het naar binnen trekken van loshangende kledingstukken, sieraden, lang haar of lichaamsdelen.
	[image: ]
	Gevaar voor brand: de opeenhoping van gewasresten in de motorruimte, op
de motor of bij bewegende delen kan brand veroorzaken.
Controleer en reinig deze gebieden regelmatig.

	[image: ]
	Aanrijdingsgevaar: op- en afstappen tijdens het rijden verboden! Alleen bij stilstand van de machine op het veld op- en afstappen.
	[image: ]
	Gevaar naloopeffect: raak nooit bewegende machinedelen aan, wacht totdat deze volledig tot stilstand zijn gekomen. Laat niemand achter de spruitkooloogstmachine staan als deze draait. Zorg dat de motor uit is, de sleutel uit het contact is gehaald voordat de machine wordt versteld.

	[image: ]
	Kantelgevaar machine: pas je snelheid aan de omstandigheden van het veld aan. Vertraag in bochten om kantelen te voorkomen, vooral bij een volle bunker. Kies voor het overladen van de bunkerinhoud zo vlak mogelijk terrein.
	[image: ]
	Gevaar voor beknelling handen of vingers door bewegende delen: blijf buiten het bewegingsbereik van de bewegende machinedelen, wacht totdat deze volledig tot stilstand zijn gekomen.


	[image: Afbeelding met vliegtuig

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]



	Kleine, sterke stralen hydrauliekolie kunnen de huid binnendringen: controleer met een stukje karton of er lekken in de leidingen zijn, nooit met de hand. 
	[image: Afbeelding met symbool, logo, Graphics, cirkel

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.][image: Afbeelding met cirkel, symbool, Lettertype, lijn

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.][image: Afbeelding met symbool

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
	Brandgevaar: tank niet in de buurt van open vlam en vuur en rook niet. Verwijder steeds stof en gewasresten van de motor en bewegende onderdelen.




	[image: ]
	Gevaar door elektrische spanning:
Geleiderklemmen staan ook na het uitschakelen onder spanning. Werkzaamheden aan elektrische apparatuur moet door professionele elektriciens worden uitgevoerd.
Maak losse verbindingen weer vast
en vervang beschadigde leidingen en kabels onmiddellijk.
	[image: ]
	Batterijzuur (van de startbatterij) is bijtend: als het in contact komt met uw huid, moet u die plek overvloedig met water afspoelen.

	[image: Afbeelding met geel, driehoek

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
	Explosiegevaar: accu-gas is explosief. Houd vonken en open vuur uit de buurt van accu's. Gebruik een zaklantaarn om het elektrolytpeil van de accu te controleren. Er kunnen explosievengasmengsels ontstaan bij het opladen van de startbatterij. De ruimtes waar de batterij wordt opgeladen, moeten daarom goed verlucht worden.
	[image: ][image: ]
	Verbrandingsgevaar: door hete uitlaatgassen of door contact met hete oppervlakken van het hydraulische systeem, accessoires of slangen en leidingen kan leiden tot verwondingen. Draag werkhandschoenen of laat de onderdelen van het hydraulische systeem afkoelen vooraleer te starten met onderhoudswerkzaamheden.

	[image: ]
	Levensgevaar betreden bunker: betreed de bunker nooit wanneer de motor van de spruitkooloogstmachine loopt. De bunkerrolvloer kan plots opstarten.
	[image: ]
	Beknellingsgevaar door neerklappende bunker: hou afstand van de bunkerlosband.

	[image: ]
	Verpletteringsgevaar: sta tijdens het lossen nooit tussen de spruitkooloogstmachine en de transportwagen.
	
	





2. Transport
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] De spruitkooloogstmachine wordt met behulp van een dieplader vervoerd over de openbare weg. Lees voor transport de veiligheidsinstructiekaart van de dieplader en volg de beschreven instructies op. Rij nooit met een volle bunker op de dieplader. 

Breng de bunkervulband en bunker in de transportstand.

Klik of tik om tekst in te voeren.



3. Voor de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Inspecteer de werkzone en ken de afmetingen van uw voertuig. Stem de manier van werken af op de omstandigheden op het veld. 
1. Is het veld voldoende vrijgemaakt van voorwerpen die in de machine kunnen terechtkomen?
2. Weet iedereen de noodstoppen zijn?
3. Bevindt er zich niemand in de gevarenzone rond de machine? Gebruik uit veiligheidsoverwegingen consequent de claxon voordat u de motor start of de machine in gebruik neemt.
4. Is de spruitkooloogstmachine vrij van opgehoopte gewasresten?
Controleer volgende zaken:
· het niveau van de koelvloeistof en het oliepeil.
· of het bedieningsmechanisme behoorlijk werkt en de machine geen lekken vertoont.
· of de signalisatie behoorlijk werkt en vrij is van vuil.
· of het remsysteem adequaat werkt.
· de staat van de olieleidingen en hydrauliekslangen, deze kunnen na verloop van tijd broos worden.  Controleer op scheurtjes of lekken met een stukje karton.
· de aanwezigheid van een geldig brandblustoestel, gevarendriehoek, EHBO-kit en fluohesje
· de motor- en uitlaatzones op opgehoopt vuil.
· of de draagkracht van de bodem voldoende is (ifv vochtigheidstoestand).
· de staat van de kettingen, deze mogen geen speling vertonen.
· de staat van de beschermkappen.
· of alle bewegende onderdelen en tandwielaandrijvingen voldoende afgeschermd zijn
· de staat van de voetsteunen
Klik of tik om tekst in te voeren.

4. Tijdens de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Leg de motor stil, zet de remmen op en neem de contactsleutel af bij verlaten van de machine of bij het verhelpen van verstoppingen. Pas je snelheid aan de omstandigheden van het veld aan, vertraag in bochten om kantelen te voorkomen. 
· Gebruik geen multimedia- of communicatieapparatuur tijdens het oogsten.
· Raap geen gevallen spruitstronk op als de machine nog rijdt.
· Zorg ervoor dat de voeten steeds rusten op de daartoe voorziene steunen.
· Let op de verschillende vulniveaus van de bunker en daarmee op de gewichtsverdeling van de machine. Dit moet vooral tijdens het lossen van de bunker opgevolgd worden. Tijdens het lossen verplaatst het gewicht zich naar de zijkant. Tegelijkertijd daalt het totaalgewicht, waardoor het zwaartepunt zich zijwaarts verplaatst. De kans op omkantelen stijgt dus, zeker op hellende percelen.
· Hef de bunker pas op vlak voordat u deze in een aanhanger leegt. Een opgeheven bunker zorgt voor een duidelijke verschuiving van het zwaartepunt van de machine naar boven. Daardoor wordt de kans op omkiepen van de machine groter.
· Hou afstand tot de bewegende delen tijdens het heffen en neerlaten van de bunker.
· Controleer en reinig regelmatig de gebieden waar zich oogstresten en afval kunnen ophopen gedurende het oogsten (dit kan meerdere keren per dag noodzakelijk zijn, afhankelijk van de oogstomstandigheden). 
· Voer nooit instellingen uit aan de spruitkooloogstmachines als de machine nog draait. Zet de motor uit, schakel de handrem in en verwijder de contactsleutel. 
· Stop onmiddellijk en schakel de aandrijving uit, bij contact met een vreemd voorwerp of hevige trillingen. Controleer de machine zorgvuldig op beschadigingen.
· Bij moeilijke of gevaarlijke manoeuvres laat de persoon in de plukcabine eerst afstappen en zich op een veilige afstand begeven.
Tanken:
Tank nooit met een draaiende of nog warme motor, rook niet en maak geen open vuur, kuis gemorste brandstof op en sla de brandstof enkel op in aangepaste recipiënten voorzien van het correcte etiket. Rij de brandstoftank nooit helemaal leeg, dit kan leiden tot storingen in het brandstofinspuitingssysteem.

Klik of tik om tekst in te voeren.
5. Na de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Schakel de motor uit, trek de handrem aan om wegrollen te vermijden, verwijder de contactsleutel en berg deze op in een afgesloten kastje. Maak de bunker leeg en laat de bunker en de bunkervulband volledig zakken.
Gebruik geen delen van de machine om erop te klimmen, maar gebruik uitsluitend de daarvoor bestemde voorzieningen. Verwijder steeds na de oogstwerkzaamheden vuil en gewasresten om brand te voorkomen. Controleer de kettingen op ingeklemde stenen of vreemde voorwerpen en verwijder deze.
Maak de waarschuwingsstickers regelmatig schoon (niet met een hogedrukreiniger) zodat ze altijd goed leesbaar zijn. Controleer zichtbare delen en systemen zoals boutverbindingen en versleten delen wisselen. Controleer de toestand van de rollen, transportbanden, kettingen, … en diens veiligheidsvoorzieningen.  
Bescherm de elektrische onderdelen van de cabine tegen slecht weer. Sluit altijd alle ruiten en de cabinedeur als u de machine parkeert. Plaats de spruitkooloogstmachine zodanig dat de rupsbanden geblokkeerd zijn door de handrem of wielblokken, op een verharde en vlakke ondergrond, beschermd tegen weersinvloeden en buiten het bereik van onbevoegde personen en dieren. Behandel aan weersinvloed blootgestelde metalen oppervlakken, zoals stangen, indien uitgeschoven, met vet of anti-corrosiemiddel.
Controleer regelmatig de laadtoestand van de startbatterij en laad lege batterijen onmiddellijk op. Doe dit op een goed geventileerde plaats, waar niet gerookt wordt.
Laden van de startbatterij:
· Gedurende het opladen moet de bovenkant van de startbatterij vrij zijn om voldoende ventilatie te garanderen. Leg geen metalen voorwerpen of gereedschappen op de batterij.
· Tijdens het opladen moet de motorkap geopend blijven en moet vonkvorming in de buurt van de batterij voorkomen worden. In een bolvormige ruimte van 1,5 meter rondom de ladende batterij én de batterijlader mogen er geen brandbare materialen of elektrische toestellen gestockeerd worden.
· De laadstroom mag niet hoger zijn dan 1/10 van de capaciteit.
· De contactpunten van de startbatterij moeten droog en schoon worden gehouden.
· Alle eventueel gemorste batterijzuur moet onmiddellijk worden geneutraliseerd.
· Klemmen en kabelschoenen moeten schoon, licht met batterijvet ingevet en stevig bevestigd zijn.
· Bescherm de startbatterij tegen mechanische beschadiging om inwendige kortsluitingen te voorkomen.
· Stel batterijen niet langdurig bloot aan hoge temperaturen of warmtebronnen, zoals direct zonlicht.
· Voer beschadigde batterijen onmiddellijk af.

Opgelet: Als de machine langere tijd wordt geparkeerd bij een omgevingstemperatuur onder -10 °C, koelen de batterijen af. De elektrolyt kan bevriezen en de batterijen beschadigen.
Klik of tik om tekst in te voeren.

6. Onderhoud en herstelling
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd en enkel na uitschakelen van de motor en bij stilstand van de bewegende onderdelen. Zorg voor de nodige beschermende hulpmiddelen. Onderbreek de stroomtoevoer bij werkzaamheden aan elektrische systemen.
Zorg voor de naspeurbaarheid van alle controles en elk onderhoud. Reinig de machine regelmatig. Gebruik hiervoor nooit benzine of licht ontvlambare producten. Vervang veiligheids- en instructiestickers indien deze onleesbaar zijn geworden. Onderhoud is vaker nodig indien de machine onder zware omstandigheden wordt ingezet. 
· Maak altijd gebruik van de leuningen en handgreep om het motorplatform te bereiken.
· Verwijder de verf voordat u gaat lassen of verhitten.
· In de buurt van een onder druk staande accumulator of leiding mag geen laswerk worden verricht en geen brander worden gebruikt. Laat de druk af voordat u de accumulator verwijdert.
· Ontsnappend koelmiddel uit het onder druk staande koelsysteem kan ernstige brandwonden veroorzaken: zet de motor uit en verwijder de dop alleen als deze voldoende is afgekoeld om met blote handen te aan te raken. Draai de dop langzaam los, en laat druk ontsnappen alvorens de dop helemaal los te draaien.
· Controleer brandstofleidingen, tank, tankdop en fittingen regelmatig op schade, scheuren of lekkage. Vervang indien nodig.
· Controleer periodiek de goede werking en aanwezigheid van diverse functies (remmen, lichten, afschermingen en beveiligingen…).
· Controleer regelmatig het koelvloeistof- en oliepeil. 
· Reinig, herstel of smeer bewegende delen enkel bij volledige stilstand en uitschakeling.
· Reinig de smeernippels voor- en nadat deze worden gesmeerd. Vervang beschadigde of ontbrekende smeernippels onmiddellijk.
· Bouten en moeren regelmatig op goed vastzitten controleren en indien nodig aandraaien.
· Controleer regelmatig de hydraulische slangen en vervang deze indien nodig. Gebruik steeds dezelfde klasse als de te vervangen slang.
· Reinig en vervang regelmatig de luchtfilters.
· Draag bij het werken met perslucht onder stoffige omstandigheden een veiligheidsbril, gehoorbescherming en stofmasker.
· Halogeenlampen bevatten gas onder druk. Verkeerde behandeling van een halogeenlamp kan tot gevolg hebben dat deze uiteen spat. Schakel de verlichting uit en laat de lampen
afkoelen alvorens deze te vervangen. Draag steeds een veiligheidsbril en handschoenen.

Klik of tik om tekst in te voeren.

	Visum bedrijfsleider
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum:
	Visum preventieadviseur
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum: 
	Visum arbeidsgeneesheer
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum:
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