|  |  |
| --- | --- |
| **VEEGMACHINE (Benzine)**  Merk / type: Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel.  Leverancier: Noteer hier de naam van de leverancier. |  |

**De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.**

1. Algemeen en verplichte uitrusting

Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het transport, het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn.

Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met deze machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.

[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/bordjes-c-178_179/beschermende-kleding-verplicht-c-178_179_191/beschermende-kleding-verplicht-bordje-p-2713.html)**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

 

Tijdens het vegen kan er stofvorming ontstaan. Bij overmatige geluids- en stofproductie, moet gehoorbescherming en een stofmasker gedragen worden.

**Goede praktijken**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Informeer u goed over het werk en de risico’s voor ingebruikname. |
|  | Trek vóór alle onderhouds— en reinigingswerkzaamheden de bougiestekker uit. |

**Gevaren**



* **Vergiftigingsgevaar:** het motorapparaat produceert giftige uitlaatgassen zodra de motor draait, niet in gesloten ruimtes starten en tanken
* **Brandgevaar:** oliën en dieselbrandstof zijn brandbaar en giftig. Rook NIET en gebruik GEEN open vuur of aanstekers. Nooit explosieve stoffen, vloeistoffen, zuren of oplosmiddelen opvegen. Geen brandende of gloeiende voorwerpen, zoals bijv. sigaretten, as of lucifers opvegen
* **Verbrandingsgevaar:** machineonderdelen kunnen zeer heet worden, raak deze niet aan
* **Gevaar rondslingerende delen**: voorwerpen kunnen door contact met de borstels weggeslingerd worden, hou omstaanders uit de omgeving en gebruik de machine nooit zonder vuilcontainer
* **Gevaar meesleuren bewegende onderdelen:** bij een draaiende motor nooit veiligheidsinrichtingen openen of verwijderen
* **Beknellingsgevaar door bewegende delen:** veiligheidsinrichtingen bij een draaiende motor niet openen of verwijderen. Gevaar van kneuzingen en schuurwonden door riemen, zijborstels, reservoirs, duwbeugels
* **Snijgevaar**: nooit in de draaiende borstels grijpen
* **Gevaar naloopeffect:** niet in de nabijheid van de draaiende borstels komen.De roterende delen van een machine staan nooit direct stil, maar lopen uit. De kap van de veegmachine pas openen, als de motor stilstaat, de machine volledig uitgeschakeld is en de handrem aangetrokken
* **Kleine, sterke stralen olie kunnen de huid binnendringen:** controleer met een stukje karton of er lekken zijn. Tijdens aankoppelen van de hydrauliekslangen moeten de koppelingen aan beide zijden drukloos zijn
* **Val- en kantelgevaar:** tijdens de werkzaamheden niet tegen voorwerpen stoten, de veegmachine niet gebruiken op steile hellingen
* **Gevaar uitglijden:** let op bij gladheid, regen, sneeuw, op hellingen, in oneffen terrein enz.
* **Gevaar waterschade:** Reinig componenten van de elektrische installatie niet met water, dit kan de elektrische installatie beschadigen
* **Verbod gebruik drugs en alcohol:** het gebruik van drugs en alcohol en medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden is verboden, deze beperken de geschiktheid machines te besturen

1. Transport

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **De machine volledig uitschakelen. In voertuigen de machine kantelen, beveiligen tegen wegglijden en beschadiging.**

Het apparaat niet in het zwenkbereik van de duwbeugel vastpakken – door het onbedoeld omklappen van de duwbeugel kunnen lichaamsdelen tussen de duwbeugel en de behuizing worden ingeklemd.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Voor de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Doe kennis op van het gebied waar je op zal werken. Schat moeilijke zones in en verwijder obstakels van het terrein. Controleer op voorhand de staat van de machine en of de componenten nog in goede staat verkeren.**

1. Is het werkgebied voldoende vrijgemaakt?
2. Worden niet te verplaatsen obstakels (bv. oneffenheden,... ) goed aangeduid?
3. Staat de machine voldoende stabiel opgesteld?

Controleer volgende zaken:

* de uitlaat vrij is
* de luchtfilter niet te sterk vervuild is
* de werking van de handrem
* de veiligheidsinrichtingen in goede staat zijn
* staat en vastzitten van de vuilcontainer
* staat van de behuizing
* vastzitten en afstelling van de duwbeugel
* de handgrepen schoon en droog zijn
* de borstels vrij kunnen bewegen
* er geen vreemde voorwerpen op het te behandelen terrein liggen

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Tijdens de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **De veegmachine nooit onbeheerd achterlaten: steeds de motor uitzetten en de handrem aantrekken. Alvorens een blokkering te verhelpen de machine volledig stilleggen en steeds handschoenen dragen.**

* Blijf overzicht houden over de omgeving tijdens de werkzaamheden
* Het apparaat niet als transportmiddel gebruiken
* De veegmachine enkel op geschikte ondergrond gebruiken
* Dwars op de rijrichting alleen hellingen tot maximaal 12% nemen
* Neem steeds een veilige en stabiel houding aan en hou beide handen aan de duwbeugel
* Het gebruik van GSM en muziek via oortjes is niet toegelaten. Men dient ten allen tijde alert te blijven en alle waarschuwingen goed te horen
* Nooit explosieve stoffen, vloeistoffen, zuren of oplosmiddelen opvegen
* Geen brandende of gloeiende voorwerpen, zoals bijv. sigaretten, as of lucifers opvegen – brandgevaar!
* Hou handen en voeten weg van de borstels
* Beweeg de machine enkel stapvoets voort
* Controleer de machine indien een obstakel geraakt wordt
* Gebruik de machine nooit zonder vuilcontainer of afschermingen
* Neem regelmatig een pauze om tintelende handen of gevoelloze vingers te vermijden, draag daartoe lederen handschoenen

Klik of tik om tekst in te voeren.

**Tanken:**

Tank nooit met draaiende motor of nog warme motor, rook niet en maak geen open vuur, kuis gemorste brandstof op en sla brandstof enkel op in de daartoe voorziene recipiënten voorzien van de correcte etikettering. Start de veegmachine op meer dan 3m waar de brandstof is bijgevuld (dampen van gemorste brandstof kunnen vlam vatten) of van een geopend recipiënt met brandstof.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Na de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Schakel de machine uit en verwijder de bougie. Reinig de machine en signalisatie na elk gebruik. Herstelwerkzaamheden gebeuren door een vakman. Signaleer elke abnormaliteit, abnormale werking, onveilige werking van de veegmachine aan de verantwoordelijke.**

De vuilcontainer steeds na gebruik legen. Draag hiervoor stevige werkhandschoenen om letsel, bijv. door glasscherven, metaalsplinters of andere scherpe materialen te voorkomen. De vuilcontainer indien mogelijk in de buitenlucht legen om stofontwikkeling te voorkomen.

Voor het reinigen van borstels stevige werkhandschoenen dragen om snijwonden door scherpe delen te voorkomen.

Gebruik geen hogedrukreiniger, de harde waterstraal kan onderdelen van het apparaat beschadigen. Het apparaat niet met water afspuiten. De borstels niet met perslucht schoonblazen, de sterke luchtstraal kan de borstels beschadigen.

Het apparaat tegen omvallen of tegen het oncontroleerbaar opklappen van de duwbeugel beveiligen. Het apparaat veilig in een droge ruimte opslaan, die afgesloten is voor onbevoegden.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Onderhoud en herstelling

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd, bij uitgeschakelde en vergrendelde aandrijving. Zorg voor de nodige beschermende hulpmiddelen.**

Stop de machine en vergrendel deze tegen eventueel heropstarten. Reinig regelmatig. Gebruik geen benzine of licht ontvlambare producten om te reinigen. Reinig niet onder stromend water. Vervang de pictogrammen (stickers) indien deze niet meer opvallen of onleesbaar zijn. Reinig regelmatig de luchtfilter.

Klik of tik om tekst in te voeren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visum bedrijfsleider  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: | Visum preventieadviseur  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: | Visum arbeidsgeneesheer  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: |