[bookmark: _Hlk66785561]De standaardformuleringen in dit document zijn beveiligd tegen bewerken. Personaliseer deze veiligheidsinstructiekaart voor de machines op jouw bedrijf door de tekstvakken in te vullen.


[image: ]	
[bookmark: _Hlk36718316]
De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.
	PREIPELMACHINE (met water)
Merk / type:  Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel. 

[bookmark: _Hlk66865595]Leverancier:  Noteer hier de naam van de leverancier. 
	


1. Algemeen en verplichte uitrusting
Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn. 
Deze instructiekaart is beperkt tot de preipelmachine zelf. Alle andere gekoppelde apparatuur (zoals afvoerband preiresten, aanvoer paletten prei) moeten geïntegreerd worden in deze instructiekaart wanneer deze gekoppeld werken met de preipelmachine, of ze moeten voorzien worden van een eigen instructiekaart, indien er geen koppeling aanwezig is.
Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met deze machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.
[bookmark: _Hlk66797769]Persoonlijke beschermingsmiddelen
   
Goede praktijken

	[image: ]
	Informeer u goed over het werk en de risico’s voor ingebruikname.





Gevaren





· Gevaar voor elektrisering of elektrocutie: door beschadigingen aan de voedingskabel. Gebruik de preipelmachine enkel in de daartoe voorziene omgeving en gebruik enkel gepaste verlengsnoeren. Spoel de schakelkast niet af met water.
· Gevaar op letsel door automatisch opstartende machine: voer enkel reinigings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit als de installatie volledig uitgeschakeld is en vergrendeld tegen onverwacht opstarten. Let hierbij ook op voor gekoppelde machines: deze moeten eveneens stilvallen bij het gebruik van de noodstop, deze moeten nadien terug actief aangezet worden.
· [bookmark: _Hlk40196026]Gevaar op meesleuren met de bewegende onderdelen: de onderdelen van de machine met tandwielaandrijving mogen enkel en alleen gebruikt worden met goed functionerende veiligheidsvoorzieningen. Wacht tot draaiende onderdelen volledig stilliggen, grijp nooit achter de beschermkappen. Houd handen, lange haren, loshangende kleding en/of sieraden weg van bewegende delen van de machine.
· Gevaar naloopeffect: de roterende delen van een machine staan nooit direct stil, maar lopen uit. De bewegende delen van een machine zijn niet altijd zichtbaar. Benader de machine niet alvorens alle bewegende delen helemaal stil staan.
· Gevaar oogbeschadiging door optische straling (indien van toepassing): kijk nooit direct in de LED-lichten van de camerakast. 
· Snijgevaar messen: grijp nooit in de snijkast indien de machine niet volledig tot stilstand is gekomen en vergrendeld is. 
· Gevaar op uitglijden op natte oppervlakken: draag steeds veiligheidsschoenen. Vermijd de vorming van plassen op de vloer.
· Struikelgevaar: voorkom struikelen of vallen door obstakels of losliggende kabels rondom de machine.
· Valgevaar goot afvoerband (indien van toepassing): zorg voor een schuine constructie in metaal die door het trechtereffect zorgt dat het loof in de afvoergeul valt en gelijktijdig belemmert dat men met de voeten in de afvoergeul geraakt.
·  Risico op rug-, nek- en gewrichtsklachten bij repetitieve werkzaamheden: zorg voor een aangepaste werkhoogte, voldoende werkpostrotatie en antivermoeidheidsmatten.


2. Transport
[bookmark: _Hlk66785657][bookmark: _Hlk38972010][image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Verplaats de preipelmachine nooit met aangesloten voedingskabel. Schakel de machine uit en trek de netstekker uit de contactdoos. 
Voordat de machine kan worden verplaatst, dienen eerst alle aangekoppelde onderdelen (zoals aan- en afvoerband) gedemonteerd te worden. De machine moet rechtop getransporteerd worden.
Klik of tik om tekst in te voeren.

3. Voor de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Check of de schakelaar op "uit" staat, voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Controleer de staat van de beschermkappen en elektrische aansluitingen. Zorg dat er zich geen vreemde voorwerpen (uitgezonderd prei) op de machine bevinden als de machine opgestart wordt.
· Plaats de machine op een vlakke ondergrond, met voldoende draagkracht
· Werk aan de preipelmachine enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht
· Voorzie een goede bereikbaarheid van de werkpost en een nette werkzone
· Zorg voor een gunstige werkhouding en voldoende bewegingsvrijheid
· Gebruik elektrische machines nooit in de buurt van ontvlambare vloeistoffen en gassen (explosiegevaar!) of brandbare vaste stoffen (vonkvorming)
· Voer enkel instellingen uit aan de machine indien deze volledig uitgeschakeld en beveiligd is tegen heropstarten
· Sluit de machine nooit op het lichtnet aan voordat u hebt gecontroleerd of de beschikbare netspanning overeenkomt met de waarden die op het typeplaatje zijn aangegeven
· Zorg ervoor dat de schakelkast en de noodstop(pen) van de machine zichtbaar én goed bereikbaar zijn
Controleer op volgende zaken:
· de algemene goede staat van de preipelmachine
· of de machine stabiel staat opgesteld en de rem op de zwenkwielen staat
· of de transportbanden niet scheeflopen
· de aandrijving op sporen van olielekken
· of er geen obstakels zijn die de loop van de band kunnen verstoren
· de aanwezigheid en goede werking van de afschermingen
· of de bewegende delen vrij kunnen bewegen
· de goede staat van de elektrische aansluitingen
· de goede werking van de verschillende start-/ stopinrichtingen, de noodstopinrichtingen, de andere bedieningsschakelaars, de vergrendelbare hoofdschakelaar
· de goede leesbaarheid van de gegevens op de bedieningsposten, de veiligheidstekens en pictogrammen op de machine
Klik of tik om tekst in te voeren.



4. Tijdens de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Controleer regelmatig op zichtbare mankementen, geluid, trillingen, enz… Leg de preipelmachine volledig stil en vergrendel deze tegen onverwacht heropstarten bij blokkeringen of mankementen.
· Neem een stabiele werkhouding aan en blijf buiten het bereik van bewegende delen
· Grijp niet in de machine terwijl deze werkt of aan staat, ook als de machine niet werkt kan deze aan staan en automatisch terug opstarten
· Laat de machine niet onbeheerd draaien
· Houd handen, lange haren, loshangende kleding en/ of sieraden weg van bewegende delen van de machine
· Zolang de preipelmachine in werking is, mag geen enkele aansluiting of veiligheidsvoorziening worden verwijderd. De machine enkel gebruiken, indien alle bescherminrichtingen en veiligheidsafhankelijke voorzieningen aanwezig en bedrijfsklaar zijn
· Plaats elektrische kabels (van machine en verlengkabels indien van toepassing) zodanig dat deze niet beschadigd kunnen worden tijdens het gebruik (door scherpe randen, bewegende machinedelen, overrijdende transportmiddelen, …). Stel elektrische kabels (van machine en verlengkabels) niet bloot aan olie en hitte en overrijd deze niet met karren of heftrucks
· Gebruik alle voorziene afschermingen en schakel elektrische veiligheidscontacten NOOIT uit

Klik of tik om tekst in te voeren.

5. Na de werkzaamheden
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Schakel de machine volledig uit en vergrendel deze tegen onverwacht heropstarten. Signaleer elke abnormaliteit, abnormale werking, onveilige werking van de preipelmachine aan de verantwoordelijke. Gebruik de noodstop niet voor het normale uitschakelen van de machine.
[bookmark: _Hlk39048671]Verwijder achtergebleven preiafval in en rond de machine. Reinig de preipelmachine en werkpost na ieder gebruik, gebruik hierbij geen stoom of hogedrukreiniger. Reinig aluminium delen van de machine uitsluitend met pH-neutrale schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vuil of stofophopingen op of in de machine zijn. Zorg dat het elektrische systeem nooit in contact komt met water. 


6. Onderhoud en herstelling
[image: Pictogram sticker 700 let op opgelet Veiligheid symbolen Markering sticker] Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. Sluit de installatie af van alle energiebronnen (stroom, luchtdruk etc.) en zet alle bewegende onderdelen stil voordat reinigings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden. Zorg voor de nodige beschermende hulpmiddelen.
Breng de veiligheidsvoorzieningen in de oorspronkelijke staat of op de oorspronkelijke positie terug voordat de installatie aangesloten wordt op de energiebronnen. Vervang beschadigde onderdelen en beschermkappen onmiddellijk. Gebruik geen benzine of licht ontvlambare producten om te reinigen.
· Span de transportkettingen aan indien deze te veel doorhangen.
· Controleer of de aandrijf- en meelooprollen haaks op de uitdraagbanden staan.
· Smeer regelmatig alle beweegbare onderdelen, zoals de lager en kettingen, grondig. Maak die onderdelen eerst goed schoon.
· Vervang de pictogrammen (stickers) indien deze niet meer opvallen of onleesbaar worden.
Test de werking van de noodstop éénmaal per week. Deblokkeer een noodschakelaar niet als onbekend is door wie en waarom deze ingeschakeld werd. Draag geen (rubber) handschoenen tijdens werkzaamheden aan draaiende rollen en transportbanden. 




	[bookmark: _Hlk36718198]Visum bedrijfsleider
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum:
	Visum preventieadviseur
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum: 
	Visum arbeidsgeneesheer
Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum:
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