**De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.**

|  |  |
| --- | --- |
| **SNIJTAFEL TEGELS**Merk / type: Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel.Leverancier: Noteer hier de naam van de leverancier. |  |

1. Algemeen en verplichte uitrusting

Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het transport, het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn.

Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met de machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**


**Gevaren**

**** **** 

* **Gevaar voor elektrisering of elektrocutie**: door beschadigingen aan de voedingskabel. Gebruik de machine enkel in een droge omgeving en gebruik enkel verlengsnoeren met de juiste aansluitingswaarden.
* **Risico op verwonding door rondvliegende werkstukken:** tijdens het snijden kunnen gevaarlijke scherven en splinters loskomen en ernstige (oog)verwondingen veroorzaken. De snijtafel mag enkel en alleen gebruikt worden met goed functionerende veiligheidsvoorzieningen en het dragen van een geschikte veiligheidsbril.
* **Snijgevaar:** van vingers en handen door het aanraken van de diamantschijven aan niet afgedekte delen.
* **Gevaar oogbeschadiging:** kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal en kijk er ook niet naar met optische instrumenten, ook niet tijdens het afstellen van de laserstraal.
* **Naloopeffect:** gevaar op contact met snijdende onderdelen, wacht tot de draaiende onderdelen volledig stilliggen.
* **Risico van inademing van stof en gevaarlijke dampen voor de gezondheid:** in functie van de te behandelen materialen en de gebruikte producten, kan er zich stof en dampen voordoen die de gezondheid benadelen. Gebruik de machine daarom alleen met een correcte hoeveelheid waswater in een goed geventileerde ruimte, zorg voor voldoende afzuiging en draag een geschikt masker.
* **Struikelgevaar:** voorkom struikelen of vallen door obstakels of losliggende kabels rondom de machine door deze op te ruimen.
1. Transport

 **De** **snijtafel uitschakelen en de netstekker uit de contactdoos trekken.** **Zet de kop naar beneden met de blokkeerhendel op de motorzijde. Zet de slede vast met de rem. Gebruik voor het optillen of vervoeren de draaggrepen.**

Verwijder alle accessoires die niet vast op het elektrische gereedschap gemonteerd zijn. Bij transport in voertuigen, de snijtafel beveiligen tegen omvallen en beschadigingen.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Voor de werkzaamheden

 **Check of de schakelaar op "uit" staat, voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Controleer de staat van het blad, beschermkast en elektrische aansluitingen. Gebruik uitsluitend snijschijven waarvan de maximale werksnelheid groter is dan de werkelijke omtreksnelheid van de schijf.**

* Zorg ervoor dat het blad juist is gemonteerd en altijd schoon is. Bladen met ontbrekende segmenten moeten onmiddellijk vervangen worden.
* Gebruik enkel slijpschijven die geschikt zijn voor de machine en het te zagen materiaal.
* Verwijder de sleutels en het stelgereedschap voordat u de machine in gebruik neemt.
* Controleer of er genoeg water in het reservoir zit.
* Gebruik de snijtafel enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht.
* Voorzie een goede bereikbaarheid van de werkpost en een nette werkzone.
* Zorg voor een gunstige werkhouding en voldoende bewegingsvrijheid.
* Hou de omgeving vrij van materialen (afvalstukken tegels, stroomkabels, water met sediment…) om struikelen te vermijden.
* Gebruik elektrische apparatuur en machines nooit in de buurt van ontvlambare vloeistoffen en gassen (explosiegevaar!) of brandbare vaste stoffen (vonkvorming).

Controleer op volgende zaken:

* of het ondersteuningsvlak van het blad, de flenzen en de spil zuiver zijn
* de draairichting van het blad
* of het blad op geen enkel moment de geleiders of andere delen van het gereedschap kan aanraken
* er geen ontbrekende segmenten in het blad zijn
* de aanwezigheid en goede werking van de beschermkast
* de goede staat van de elektrische aansluitingen
* de goede werking van de verschillende start/ stop inrichtingen, de noodstopinrichtingen, de andere bedieningsschakelaars, de vergrendelbare hoofdschakelaar
* de goede leesbaarheid van de gegevens op de bedieningsposten, de veiligheidstekens en pictogrammen op de machine

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Tijdens de werkzaamheden

 **Controleer regelmatig de bevestiging van de onderdelen en op zichtbare mankementen, geluid, trillingen, enz… Neem de snijtafel bij mankementen meteen uit dienst en neem de nodige veiligheidsmaatregelen. Houd de beschermkast op zijn plaats tijdens het werk.**

* Vul de bak tot maximum met schoon water en dompel de pomp onder in het waterreservoir.
* Duw de slede tijdens het zagen rustig voort en zorg ervoor dat het blad niet vastloopt.
* zorg ervoor dat het te verzagen materiaal goed tegen de aanslag zit
* Plaats het aanzetstuk links of rechts om te zorgen voor een maximale stabiliteit bij het afzagen van materialen met grote afmetingen.
* Reik NOOIT onder het te snijden werkstuk.
* Plaats elektrische kabels en de watertoevoerslang (van machine en verlengkabels indien van toepassing) zodanig dat deze niet beschadigd worden tijdens het gebruik (door scherpe randen, bewegende machinedelen, overrijdende transportmiddelen, …). Stel elektrische kabels (van machine en verlengkabels) niet bloot aan olie en hitte.
* Gebruik alle voorziene afschermingen en schakel elektrische veiligheidscontacten NOOIT uit
* Rem het uitlopende blad niet af door er aan de zijkant tegenaan te drukken.
* Schakel de snijtafel uit en trek de stekker uit het stopcontact voor het uitvoeren van instellings- en reinigingswerkzaamheden, wanneer de kabel in de war, doorgeknipt of beschadigd is en wanneer u de tegelsnijder onbeheerd laat (ook slechts voor korte duur).

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Na de werkzaamheden

 **Schakel de tegelsnijder uit en haal de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen. Reinig de machine nooit met een hogedrukreiniger.**

Reinig de machine-behuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn.

* Maak de bak regelmatig leeg om afvalwater met sediment te verwijderen, anders kan de pomp verstopt raken en vroegtijdig verslijten
* Was de bak overvloedig met water
* Maak de pomp schoon en bewaar deze op een droge plaats
* Reinig de looprails zorgvuldig
* Zorg ervoor dat de steunoppervlakken van de schijf, de zijstukken en de spil steeds schoon blijven

Bewaar de machine op een veilige plaats en houd ze buiten het bereik van kinderen.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Onderhoud en herstelling

 **Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. Zorg voor de nodige beschermende hulpmiddelen.**

Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder stof of verontreiniging met een doek of kwast. Gebruik geen benzine of licht ontvlambare producten om te reinigen. Vervang de pictogrammen (stickers) indien deze niet meer opvallen of onleesbaar worden.

* Schroef de schroeven en moeren regelmatig opnieuw vast
* Wanneer de machine lange tijd niet wordt gebruikt, de schijf goed onderhouden en beschermen
* Diamantschijven met scheurtjes of vervormingen, dienen te worden vervangen
* Controleer of de schijf behoorlijk besproeid wordt
* De schijf vastklemmen zoals het hoort

Indien er geen vloeistof uit de pomp komt, kan er zich mogelijks een luchtbel gevormd hebben in het binnenste pomplichaam. Haal de pomp uit de vloeistof en ondersteun hem daarbij bij de afvoerbuis en dompel hem vervolgens weer onder.

Klik of tik om tekst in te voeren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visum bedrijfsleiderKlik of tik om tekst in te voeren.Datum: | Visum preventieadviseurKlik of tik om tekst in te voeren.Datum:  | Visum arbeidsgeneesheerKlik of tik om tekst in te voeren.Datum: |