**De bedrijfsleiding dient de personeelsleden ‘bevoegd’ te verklaren voor het gebruik van alle arbeidsmiddelen. Doe dit via een bevoegdheidsverklaring die ondertekend is door het desbetreffende personeelslid. In het werkgebied is men verantwoordelijk tov derden. Enkel personen die nodig zijn voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. De machine mag enkel gebruikt worden volgens de voorschriften van de fabrikant.**

|  |  |
| --- | --- |
| **STRONKENFREES (motor)**  Merk / type: Noteer hier het merk van het arbeidsmiddel.  Leverancier: Noteer hier de naam van de leverancier. |  |

1. Algemeen en verplichte uitrusting

Lees voor het eerste gebruik en bij twijfel de handleiding, zodanig dat het transport, het normale gebruik en de te verwachten moeilijkheden gekend zijn.

Enkel opgeleid personeel mag, na het lezen van de handleiding en deze veiligheidsinstructiekaart, met deze machine werken, indien volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden.

[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/images/geboden/handschoenen-verplicht-7010.png)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/bordjes-c-178_179/gelaatsbescherming-verplicht-c-178_179_401/gelaatsbescherming-verplicht-bordje-p-2670.html)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/bordjes-c-178_179/beschermende-kleding-verplicht-c-178_179_191/beschermende-kleding-verplicht-bordje-p-2713.html)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/geboden-c-178/bordjes-c-178_179/gehoorbescherming-verplicht-c-178_179_184/gehoorbescherming-verplicht-bordje-p-624.html)[](http://www.pictogrammenwinkel.nl/images/geboden/schoenen.png)**Persoonlijke beschermingsmiddelen** 

**Gevaren**



* **Snijgevaar:** bij draaiende motor de messen niet aanraken
* **Vergiftigingsgevaar:** het motorapparaat produceert giftige uitlaatgassen zodra de motor draait, niet in gesloten ruimtes starten en tanken
* **Gevaar wegslingeren voorwerpen:** de zeer snel ronddraaiende beitels van de machine kunnen kleine steentjes en houtsnippers met grote kracht rondslingeren. De minimale afstand tov andere personen bedraagt 15 meter
* **Kleine, sterke stralen olie kunnen de huid binnendringen:** controleer met een stukje karton of er lekken zijn
* **Brandgevaar:** oliën en dieselbrandstof zijn brandbaar en giftig. Rook NIET en gebruik GEEN open vuur of aanstekers

1. Transport

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Leg de motor stil, draai de brandstofkraan dicht en maak de machine vast tegen ongewilde bewegingen.**

Vervoer de machine niet in gekantelde positie en let er op dat er geen contact gemaakt wordt met snijdende delen.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Voor de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Zet de stronkenfrees op de handrem en op de steunpoot. Het freeswiel mag niets raken. Controleer de staat van de beschermingselementen.**

1. Is de werkzone droog? Regent het niet?
2. Sta je zelf voldoende stabiel opgesteld?
3. Bevinden er zich personen in het werkgebied?
4. Is het werkgebied vrij van voorwerpen die de beitels kunnen beschadigen?

Controleer volgende zaken:

* zijn alle beitels goed bevestigd en zitten deze stevig vast (bouten en stelschroeven vast)? zet de bouten of stelschroeven vast als ze los staan
* indien de beitels tekenen van schade vertonen, moeten ze worden geslepen of vervangen
* of de beschermflap en de beschermkap aanwezig zijn
* of de waarschuwingsstickers aanwezig zijn
* of de beugelschakelaar vrij kan bewegen
* het oliepeil
* of de banden en wieldoppen niet loszitten of beschadigd zijn en of de banden voldoende opgepompt zijn

Controleer de hydrauliekslangen op beschadigingen. Maak het werkgebied voldoende vrij en plaats de nodige signalisatie, zodat derden op minimaal 15 meter afstand gehouden worden. Verwijder obstakels van het terrein.

Deze machine mag enkel gebruikt worden voor het verwijderen boomstronken en de wortels van afgezaagde stronken.

Draag de nodige beschermingsmiddelen, zoals aangegeven door de fabrikant. Oog- en gehoorbescherming zijn onontbeerlijk, net zoals gepaste werkkledij.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Tijdens de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Controleer tijdens het werk de machine op zichtbare mankementen en leg de machine desgevallend stil. Rol de stronkenfrees naar de stronk, met stilstaand freeswiel. Indien mogelijk wordt de motor uitgeschakeld, zodat het freeswiel de grond of bestrating niet raakt.**

* Stel de freesdiepte niet dieper in dan 15 mm. Bij dieper instellen ontstaat onnodige wrijving en slijtage aan de beitellichamen (naast de beitelplaatjes), waardoor kans op beitelbreuk ontstaat
* Zorg dat u alleen met de beitelplaatjes freest
* Blijf overzicht houden over de omgeving tijdens de werkzaamheden
* Werk niet als iemand zich in de onveilige zone van de stronkenfrees bevindt
* Voorkom botsingen met zware obstakels
* Probeer nooit te frezen op een helling van meer dan 15°. Frees enkel zijwaarts op een helling
* Gebruik een stronkenfrees niet geheel of gedeeltelijk onder water
* Neem steeds een veilige en stabiel houding aan
* Nadat de juiste locatie is bereikt, wordt de rem opnieuw ingeschakeld en de steunpoot geplaatst
* De beitels draaien nog gedurende enkele seconden wanneer de motor uitgezet wordt

Beweeg de stronkenfrees naar links of rechts over de stronk om te frezen. Frees van voor naar achter de stobbe weg. Rol de stronkenfrees 10 cm naar voren voor de volgende freesgang. Herhaal de freesgangen om de stronk van boven naar beneden weg te frezen.

**Tanken:**

Tank nooit met draaiende motor of nog warme motor, rook niet en maak geen open vuur, kuis gemorste brandstof op en sla brandstof enkel op in de daartoe voorziene recipiënten voorzien van de correcte etikettering.

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Na de werkzaamheden

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG)**Zet de motor uit en verwijder de sleutels van het startpaneel en maak de dop van de ontstekingsbougie los en zet de handrem op. Reinig de machine na elk gebruik. Herstelwerkzaamheden gebeuren door een vakman.**

Stop de machine, en vergrendel deze. Verwijder alle vuil na elke werkdag en laat de machine startklaar achter op de daartoe bestemde plaats die afgeschermd is voor onbevoegden en weersinvloeden.

* Controleer de stronkenfrees dagelijks op loszittende onderdelen en zet deze vast indien nodig
* Controleer dagelijks of het beschermflap, de beschermkap en de waarschuwingsstickers nog aanwezig en in orde zijn
* Controleer voor elk gebruik het freeswiel op ontbrekende of beschadigde beitels. Vervang deze onmiddellijk
* Monteer de beitels volgens de handleiding en gebruik enkel de originele wisselstukken geleverd door fabrikant
* Gebruik beschermende handschoenen tijdens de demontage en montage van de beitels
* Controleer het freeswiel dagelijks op scheuren. Laat het freeswiel onmiddellijk vervangen of repareren bij gebreken of tekortkomingen. Laat de kap vervangen of repareren als dit nodig is
* Smeer elke 8 uur de lagering van het freeswiel met vet (type aangegeven door de fabrikant of gelijkwaardig). Smeer de lagering tot het vet er aan de zijde van het freeswiel uitkomt
* Berg de machine op buiten het bereik van onbevoegden en verwijder de sleutel

Klik of tik om tekst in te voeren.

1. Onderhoud en herstelling

[](http://dijkonline.com/warenhuis/images/super/-1290-_Pictogram_sticker_700_let_op_opgelet_Veiligheid_symbolen_Markering_sticker.JPG) **Herstellingen en onderhoud mogen enkel door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd, bij uitgeschakelde en vergrendelde aandrijving. Zorg voor de nodige beschermende hulpmiddelen.**

Stop de machine en vergrendel deze tegen eventueel heropstarten. Reinig regelmatig. Gebruik geen benzine of licht ontvlambare producten om te reinigen. Gebruik bij het reinigen geen harde of puntige voorwerpen. Vervang de pictogrammen (stickers) indien deze niet meer opvallen of onleesbaar worden.

Klik of tik om tekst in te voeren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visum bedrijfsleider  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: | Visum preventieadviseur  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: | Visum arbeidsgeneesheer  Klik of tik om tekst in te voeren.  Datum: |