**………………………………………………………………………………….**

**Instructienota persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)**

**………………………………………………………………………………….**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PBM1** | **Werkingsprincipe2** | **Gebruik3** | **Nazicht/controle4** | **Onderhoud5** | **Vervaldatum6** |
| Stofmasker P1 | Fysieke barrière voor stofpartikels van onschadelijk stof | Toezien op nauwe sluiting aan het gelaat. Extra aandacht besteden aan de luchtdichtheid in geval van baardgroei | Niet van toepassing: na elk gebruik het masker vervangen. | Niet van toepassing: gebruikte maskers verwijderen | Éénmalig gebruik |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1 Naam van het ter beschikking gesteld PBM

2 Vb: stoffilter: fysieke barrière voor het stof; filter met actieve koolpatronen: adsorptie van schadelijke moleculen… Hou ook rekening met extra maatregelen in geval van baardgroei.

3 Aanbevolen gebruik, bij welke producten, bij preparatie, bij toediening…

4 Wanneer is periodieke controle/keuring nodig, door wie, is er een schriftelijke naslag voorhanden…

5 Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, wat houdt onderhoud in?

6 Wanneer dient PBM vervangen te worden? Bv: na elke gebruik voor wegwerpfilter…

Interne PreventieAdviseur Externe PreventieAdviseur PreventieAdviseur Arbeidsgeneesheer

Datum: Datum: Datum: