**………………………………………………………………**

**Wat moet er op een etiket?**

**………………………………………………………………**

**Wat moet er minimaal op een etiket van een vat, jerrycan of bidon?**

**Voorbeeld: benzine**

Ontvlambare vloeistof van gevarencategorie 2

Vlampunt: 1°C - Kookpunt: 40°C

Naam, adres en telefoonnummer van de leverancier

XXX

Nominale hoeveelheid

XXX liter

Productidentificatie (Art.18)

CAS-nr) 86290-81-5

(EG nr) 289-220-8

(EU-Identificatienummer) 649-378-00-4

(REACH-nr) 01-2119471335-39

Gevarenpictogrammen (Art. 19)

Fysische gevaren Gezondheidsgevaren: Milieugevaren:



Signaalwoord (Art. 20)

Gevaar

Gevarenaanduidingen (Art. 21)

H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

H340 - Kan genetische schade veroorzaken

H350 - Kan kanker veroorzaken

H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen (voorzorgsmaatregelen) (Art. 22)

 P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen

P210 - Verwijderd houden van hitte/vonken/open vlammen/hete oppervlakken. Niet roken

P280 - beschermende handschoenen, oogbescherming, veiligheidsoverall dragen

P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P331 - GEEN braken opwekken

P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens de nationale of lokale regelgeving

Aanvullende informatie (Art. 25)

/